|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES** | | | | | |
| **EMPRESAPARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDA**  **DE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | **1 ARQUIVO 01**  **PARA PASTAS SUSPENSAS**  **ITEM 90** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura; * **Gaveteiro:** Com cantoneiras para pastas suspensas;   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.785,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3**  **CONSULTÓRIO 01**  **GAVETEIRO**  **ITEM 91** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.131,54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **4**  **CONSULTÓRIO 01**  **ARMÁRIO AÉREO**  **ITEM 92** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 754,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5**  **CONSULTÓRIO 05**  **MESA DE REUNIÃO**  **ITEM 93** | 1 | NO PROJETO | - **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 452,80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **COPA – COZINHA** | 1 | NO PROJETO | **INOX EXISTENTE**  - **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; | R$1.033,15 |
|  | **7 PIA**  **ITEM 94** |  |  | * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura; * **Pés de PVC;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **8**  **GINECOLOGIST A**  **ARMÁRIO COM RODÍZIOS**  **ITEM 95** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **COM RODÍZIOS;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 543,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **9**  **PROCEDIMENT O DE ENFERMAGEM 01**  **ARMÁRIO AÉREO**  **ITEM 96** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:** | R$ 464,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Todos os móveis devem ser**  **encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |
|  |  | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; | R$ 700,21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **10**  **PROCEDIMENT O DE ENFERMAGEM 01**  **ARMÁRIO**  **ITEM 97** |  |  | * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois   lados;   * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **11**  **PROCEDIMENT O DE ENFERMAGEM 02**  **ARMÁRIO AÉREO**  **ITEM 96** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 464,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SALA DE EXPURGO** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; | R$ 2.123,68 |
|  | **13 ARMÁRIO**  **COM PORTAS DE CORRER**  **ITEM 98** |  |  | - **Puxadores:** Alça em alumínio  maciço;  **- Portas de correr com Kit que não cai do trilho;**  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **14 SALA DE UTILIDADES**  **ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER**  **ITEM 99** | 1 | NO PROJETO | **INOX EXISTENTE**   * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Portas de correr com Kit que não cai do trilho;** * **Pés de PVC;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 991,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **15 SALA DE**  **VACINA**  **ARMÁRIO COM CHAVE**  **ITEM 100** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **TODAS AS PORTAS COM FECHADURA;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.** | R$ 1.157,68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |
|  | **SALA DE**  **VACINA** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; | R$ 469,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **16 ARMÁRIO**  **COM RODÍZIOS E TAMPO GRANITO- OCRE**  **ITEM 101** |  |  | * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois   lados;   * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **COM RODÍZIOS;** * **Tampo em GRANITO – OCRE;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **18 VESTIÁRIO**  **FEMININO ARMÁRIO**  **ITEM 102**  **ITEM 71** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; | R$ 542,26 |
|  |  |  |  | **- Dobradiças:** Com amortecedor/  soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | | | | | |

