|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: BAIRRO BORGES** | | | | | |
| **EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDADE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | 1  Consultório Enfermagem  ITEM 86 | 1 | No projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** Alça em alumínio maciço * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   **Gaveteiro** com cantoneiras para pastas suspensas  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.682,73 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 Cozinha  ITEM 87 |  |  | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - **Tampo** em inox com cuba central **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e**  **alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.858,04 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa -furos, e não será permitido o uso**  **de minifix.** | | | | | |