|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: BARCELOS** | | | | | |
| **EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDA**  **DE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | **1 SALA DE**  **CURATIVOS**  **ARMÁRIO**  **ITEM 88** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura; * **rodapés em MDF;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.378,09 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3 SALA DE**  **NEBULIZAÇÃO**  **ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS DE ABRIR**  **ITEM 89** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 807,58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alteraç ões comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa -furos, e não será permitido o uso de minifix.** | | | | | |

