|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: KENNEDY** | | | | | |
| **EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDA**  **DE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | **1 RECEPÇÃO**  **ARMÁRIO PASTA SUSPENSA**  **ITEM 47** | 1 | NO PROJETO | **INOX EXISTENTE**   * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura; * **rodapés em MDF;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 3.227,08 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3 SALA DE**  **ESTERILIZAÇÃ O**  **ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS DE ABRIR**  **ITEM 48** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  - **INOX EXISTENTE**  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 980,16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ |
|  | **4 SALA**  **GINECOLOGISTA**  **MESA**  **ITENS 49, 50, 51** | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - **Rodízios** de Silicone  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.265,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alteraç ões comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem**  **arrematado. Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa -furos, e não será permitido o uso**  **de minifix.** | | | | | |