|  |  |
| --- | --- |
|  | ***MUNICÍPIO DE VACARIA***  Rua Ramiro Barcelos, 915, Centro  CNPJ: 87.866.745/0001-16 |

a ) Processo Nº: 1154/2022

b ) Licitação Nº: 300005/2022

c ) Modalidade: Pregão Eletrônico

d ) Objeto da Licitação: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EPI´S.**

e ) Fornecedores e Itens Vencedores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Lote** | **Item** | **Descrição** | **UND** | **Qtde** | **Valor Unt** | **Marca** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **52** | **POSTE DE CONCRETO, FIO 16MM, COM 04 MEDIDORES MONOFÁSICOS, INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS, PROJETO E ART DE EXECUÇÃO.** | **Un** | **30** | **10.989,00** | **ENERGE** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **83** | **Prego para Telheiro** | **Kg** | **826** | **19,65** | **OLIVEIRA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **88** | **Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 8x100 m, mínimo 150 micras, cores: preta, amarela, azul ou laranja** | **Un** | **20** | **960,00** | **AGROPLASTIC** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **91** | **Telhas de polipropileno ondulada de 4mm, de 6m x 1m, translúcida** | **Un** | **150** | **318,66** | **IBRAP** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **93** | **CUMEIRA ARTICULADA EXTERNA 4MM** | **Un** | **6** | **16,66** | **ISDRALIT** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **94** | **CUMEIRA ARTICULADA INTERNA 4MM** | **Un** | **6** | **15,83** | **ISDRALIT** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **107** | **ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO** | **m²** | **10** | **61,38** | **STO ANTONIO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **108** | **Janelas madeira de eucalipto 04 folhas de vidro- correr e 02 folhas de veneziana E -120 x L - 100 x C - 12 cm** | **Un** | **815** | **386,09** | **CIRENAICA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **109** | **BARROTES PINUS 1ª TRATADO E SECO 5 X 7 X 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO** | **Un** | **150** | **120,76** | **STO ANTONIO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **110** | **Caibros de pinus 1ª tratados e secos E - 5 x L - 7x C - 5,40 COM TRATAMENTO ANTI MOFO** | **Un** | **160** | **32,66** | **TOLARDO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **115** | **Guias de madeira em pinus ilhote, tamanho: E-2,5cm, L-15cm, C-5,40cm** | **Un** | **510** | **33,65** | **TOLARDO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **122** | **Cantoneiras de ferro A - 5cm x L - 5cm x C - 8mm / barra de 6 metros** | **Un** | **250** | **413,82** | **GERDAU** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **128** | **UNIDADES DE JANELAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO DUAS FOLHAS – CORRER E DUAS FOLHAS DE VENEZIANA MEDINDO 1,00X1,00** | **m²** | **16** | **630,00** | **CIRENAICA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **132** | **ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM)** | **m²** | **8000** | **40,59** | **STO ANTONIO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **135** | **ASSOALHO DE PINUS 1º TRATADO E SECO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,07CM)** | **m²** | **8000** | **40,59** | **STO ANTONIO** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **159** | **Solvente lata de 900 ml** | **Un** | **131** | **15,61** | **RESICOLOR** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **240** | **Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros.** | **Un** | **270** | **47,18** | **ALUMASA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **241** | **Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50** | **Un** | **210** | **26,00** | **HERC** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **244** | **Espude para ligação de vaso sanitário** | **Un** | **230** | **3,60** | **TUBOZAN** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **253** | **LAVATORIO COM COLUNA -LOUCA COR BRANCA** | **Un** | **210** | **166,00** | **DECA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **256** | **Luva marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm** | **Un** | **100** | **1,17** | **TUBOZAN** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **257** | **Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável** | **Un** | **10** | **1,20** | **TUBOZAN** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **259** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm** | **Un** | **1000** | **4,82** | **TUBOZAN** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **269** | **TUBO PVC 25mm MARROM** | **Un** | **2020** | **20,10** | **ILITALIA** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **271** | **TUBO PVC 40MM (P/ESGOTO NÃO RECICLAVEL)** | **m** | **2000** | **4,80** | **TUBOZAN** |
| **RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.** | **1** | **274** | **VASO SANITÁRIO PADRÃO** | **Un** | **220** | **190,00** | **DECA** |
| **Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda.** | **1** | **237** | **BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO)** | **Un** | **2020** | **170,29** | **AMANCO** |
| **Plenobras Distribuidora Elétrica Ltda.** | **1** | **272** | **TUBO PVC 50MM (P/ESGOTO NÃO RECILCLAVEL)** | **m** | **2000** | **8,88** | **AMANCO** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **1** | **Óculos de proteção em polipropileno, com proteção lateral, incolor, anti-risco, hastes articuladas, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA)** | **Un** | **318** | **3,42** | **ISSO MOLD** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **3** | **Guarda-pó manga curta de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **425** | **61,68** | **FACCINA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **5** | **Luva de proteção para eletricista isolante de borracha, tipo II, cor preta na classe 1 - orla branca, tamanho 10.Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos M ao G.** | **Un** | **20** | **40,23** | **ORION** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **6** | **Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **258** | **8,32** | **PROBEM** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **8** | **Protetor Auricular tipo reutilizável modelo CG38, tamanho único com três flanges tipo “cogumelo”, macio, antialérgico, seu design se adapta confortavelmente em qualquer canal auditivo. Fabricado em copolímero com cordão. Atenuação 10Db. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **144** | **1,31** | **PROTECT** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **10** | **Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56** | **Un** | **66** | **197,27** | **FACCINA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **11** | **Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **495** | **16,56** | **PROTEBOM** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **12** | **Luva de Vaqueta Petroleira, com reforço interno, elástico no punho, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério Do Trabalho (CA), Tamanhos: P ao GG** | **Un** | **560** | **16,25** | **PROTEBOM** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **16** | **Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46** | **Un** | **279** | **38,74** | **GENOVA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **19** | **Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **80** | **4,14** | **ISSO MOLD** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **21** | **Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único.** | **Un** | **404** | **12,57** | **KOPPAL** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **22** | **Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **397** | **51,93** | **FACCINA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **23** | **Guarda-pó de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul com 1 bolso frontal do lado esquerdo, cor azul botões de plástico. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **50** | **59,40** | **FACCINA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **24** | **Conjunto de Uniforme laranja padrão para rodovias, reforçado, confecciona em tecido 100% algodão. Camisa com bolso na altura do peito, gola italiana, manga longa com faixas refletivas. A calça deve possuir dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e faixas refletivas, tamanhos P, M, G. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **30** | **160,00** | **FACCINA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **25** | **Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **279** | **15,39** | **LEROUP** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **26** | **Protetor auricular de silicone tipo plug, com cordão, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção composto por um eixo com três falanges, onde a primeira, a segunda e a terceira são falanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único moldável a diferentes canais auditivos com o sem sensor em cores variáveis com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão. Nível de atenuação acima de 16 db. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **940** | **1,23** | **PROTECT** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **29** | **Luva de malha pigmentada tricotada. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior. Com certificado de Aprovação (CA) Tamanhos: P ao GG** | **Un** | **620** | **2,60** | **KALIPSO** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **30** | **Bota PVC industrial preta s/ forro cano longo supermax, com certificado de Aprovação (CA), Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC injetado e impermeável na cor preta, solado antiderrapante na cor preta, acabamento interior sem forração. Indicação: proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanhos: 38 ao 42.** | **Un** | **40** | **35,00** | **GENOVA** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **31** | **Capacete para eletricista aba total com carneira e jugular em tecido sintético na cor cinza classe B, tipo I, com sistema de amortecimento (staz-on ou faz-trac) e testeira aparadora de suor, todas com jugular em tecido sintético cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **22** | **65,00** | **ULTRAMASTER** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **38** | **Lente protetora para máscara de solda, tipo 51, tamanho 12mmx35mm tonalidade 12** | **Un** | **20** | **4,66** | **LEDAN** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **39** | **CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL COM TALABARTE EM “Y”, COM 45 MM DE LARGURA E 1,5 MM DE ESPESSURA E LINHAS DE COR CONTRASTANTE AS FITAS DO CINTO, COM DOIS PONTOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDASEM CADARÇO SINTÉTICO, ACOLCHOADO NA CINTURA E NAS PERNAS, COM TRÊS FIVELAS DUPLAS, SEM PINO, LOCALIZADAS NA CORREIA DA CINTURA PARA AJUSTES, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES SEM PINO UTILIZADAS PARA AJUSTES DO CADARÇO DAS PERNAS, 2 (DUAS) FIVELAS SIMPLES PARA AJUSTES DO SUSPENSÓRIO, 1 (UMA) FIVELA UTILIZADA PARA AJUSTA DE UMA FITA PEITORAL E 4 (QUATRO) LAÇOS FRONTAIS DE MATERIAL SINTÉTICO OU ARGOLA EM “D” PARA ANCORAGEM DO TRAVA QUEDA, 3 (TRÊS) MEIA-ARGOLAS EM “D” SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA** | **Un** | **17** | **347,05** | **DULLY** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **41** | **BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO, SOLADO P.UBIDENSIDADE, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, SEM BICO DE PVC OU AÇO, NA COR PRETA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). TAMANHOS: 34 AO 46** | **Un** | **60** | **82,72** | **CALBRAS** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **99** | **FITA ISOLANTE** | **Un** | **250** | **1,98** | **NASTRO** |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **148** | **Cone emborrachado para sinalização e segurança viária de acordo com a NBR 15071 na cor laranja, altura 750mm, com duas faixas refletivas “tipo colmeia” na cor branca. Base quadrada 400 x 400mm** | **Un** | **290** | **165,51** | **PLASTCOR** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **53** | **Barra de Ferro 3/8" 10 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **340** | **66,38** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **54** | **Barra de Ferro 5/16" 8 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **1500** | **45,04** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **55** | **Barra de Ferro 4.2 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **870** | **16,89** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **56** | **Barra de Ferro 1/2" 12 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **510** | **108,33** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **57** | **Barras de Ferro 5/8" 16 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **510** | **180,20** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **59** | **BARRA DE FERRO 20 MM BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO** | **Un** | **210** | **289,60** | **ARCELOR MITTAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **67** | **M³ de areia média** | **M³** | **810** | **239,00** | **JAZIDA ECKERT** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **68** | **Sacos de Cal Hidratado, acondicionado em sacos de 20 kg.** | **sc** | **1710** | **10,99** | **TANCAL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **69** | **CIMENTO COLA saco 20 kg** | **sc** | **180** | **9,95** | **FLEXX** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **70** | **Sacos de Cimento CP-II, acondicionado em sacos de 50 kg** | **sc** | **2740** | **35,90** | **SUPREMO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **71** | **Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm** | **Un** | **115200** | **1,09** | **CONSTRULAR** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **72** | **Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento.** | **Un** | **97000** | **1,27** | **CONSTRULAR** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **73** | **QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº12** | **Pct** | **132** | **18,56** | **GERDAU** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **74** | **QUILOS DE ARAME RECOZIDO Nº16** | **Pct** | **162** | **20,95** | **GERDAU** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **75** | **QUILOS DE ARAME GALVANIZADO Nº10** | **Pct** | **132** | **23,15** | **GERDAU** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **76** | **KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **1365** | **18,30** | **BELGO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **77** | **PREGO C/ CABEÇA 17 X 27** | **Kg** | **2645** | **17,76** | **BELGO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **78** | **QUILOS DE PREGO 18X30** | **Pct** | **135** | **17,76** | **BELGO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **79** | **KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **615** | **17,70** | **BELGO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **80** | **QUILOS DE PREGO 25X72** | **Pct** | **131** | **21,38** | **BELGO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **86** | **Telha fibrocimento C - 1,22m x L - 0,50m x E - 4 mm** | **Un** | **8161** | **11,08** | **MULTILIT** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **87** | **Rolos de lona plástica de polietileno reforçada 6x100 m, mínimo 150 macras, cores: preta, amarela, azul ou laranja** | **Un** | **19** | **652,63** | **AGROPLASTIC** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **103** | **Lixa de pano 120, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm** | **Un** | **300** | **1,87** | **NORTON** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **104** | **ROLDANA PLÁSTICA** | **Un** | **7000** | **0,30** | **CONESUL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **105** | **LIXA DE FOLHA 120 TAMANHO DA FOLHA 22,5X27,5CM** | **Un** | **300** | **1,88** | **NORTON** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **106** | **ISOLADOR ROLDANA PLÁSTICO 24X24** | **Un** | **7000** | **0,30** | **CONESUL** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **114** | **Portas madeiras de eucalipto com 07 almofadas, 1 peito, L - 80cm x C - 2,10cm, com marco vista e ferrada.** | **Un** | **240** | **405,60** | **CESCONETO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **235** | **Suporte plafonier com soquete de louça branco simples 1 lâmpada com parafuso** | **Un** | **1500** | **4,50** | **BLUMENAU** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **248** | **JOELHO 90° MISTO 25MM X 1/2"** | **Un** | **1210** | **2,14** | **AMANCO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **251** | **Joelhos 45° 50mm, composição: PVC.** | **Un** | **510** | **4,90** | **AMANCO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **258** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm** | **Un** | **6** | **2,25** | **AMANCO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **263** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm** | **Un** | **20** | **4,70** | **AMANCO** |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI** | **1** | **275** | **HASTE PARA CHUVEIRO** | **Un** | **200** | **11,50** | **ASTRA** |
| **ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **1** | **174** | **Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 100 W–220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 10500 lúmens, vida útil mínima 28.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO** | **Un** | **320** | **647,16** | **EMPALUX** |
| **ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **1** | **176** | **Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 250 W – 220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 33000 lúmens, vida útil mínima 32.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO.** | **Un** | **600** | **56,50** | **EMPALUX** |
| **AGROARTES PUBLICIDAE E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA** | **1** | **142** | **Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, quadrada, diâmetro de 700mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-3a, A-3b, A-4a, A-4b, A-5a, A-5b, A-6, A-7a, A-7b, A-8, A-9, A-10a, A-10b, A-11a, A-11b, A-12, A-13a, A-13b, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20a, A-20b, A-21a, A-21b, A-21c, A-21d, A-21** | **Un** | **500** | **185,96** | **AGROARTES** |
| **AGROARTES PUBLICIDAE E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA** | **1** | **143** | **Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, quadrada, diâmetro de 600mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB A-1a, A-1b, A-2a, A-2b, A-3a, A-3b, A-4a, A-4b, A-5a, A-5b, A-6, A-7a, A-7b, A-8, A-9, A-10a, A-10b, A-11a, A-11b, A-12, A-13a, A-13b, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19, A-20a, A-20b, A-21a, A-21b, A-21c, A-21d, A-21** | **Un** | **500** | **136,00** | **AGROARTES** |
| **AGROARTES PUBLICIDAE E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA** | **1** | **151** | **PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA 1,25MM DE ESPESSURA, COM DOIS FUROS 8 MM, OCTOGONAL, TAMANHO 600MM CADA LADO, FUNDO DA PLACA NA COR BRANCA, PINTADA COM FUNDO PREPARADOR E POSTERIORMENTE COM TINTA ESMALTE OU GALVEST PURO, FRENTE COM FUNDO ADESIVO GRAU TÉCNICO ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICO (ABNT TIPO II), ORLA NA COR VERMELHA. CÓDIGO CTB R-1** | **Un** | **500** | **136,60** | **AGROARTES** |
| **AGROARTES PUBLICIDAE E SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA** | **1** | **153** | **PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA 1,25MM DE ESPESSURA, COM DOIS FUROS 8 MM, COM MEDIDA DE 500MMX900MM, FUNDO DA PLACA EM PRETO FOSCO, PINTADO COM FUNDO PREPARADOR E POSTERIORMENTE COM TISTA ESMALTE OU GALVEST PURO, COM FRENTE ADESIVO GRAU TÉCNICO ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICO (ABNT TIPO II), NAS LEGENDAS PRETA NÃO É NECESSÁRIO SER REFLETIVA, SENDO QUE DEVERÁ SER ADESIVO POLIMÉTRICO RECORTADO. PODENDO SER SOLICITADO QUALQUER LEGENDA PARA AS PLACAS.** | **Un** | **500** | **170,00** | **AGROARTES** |
| **RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | **1** | **161** | **TINTA ACR. FOSCO ECONOMICO BRANCO 18L (PARA MARCAÇÃO DE CAMPO, A BASE DE AGUA)** | **Un** | **100** | **108,00** | **STA COR** |
| **RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | **1** | **166** | **Tinta esmalte acetinada – cor escura 3,6L** | **Un** | **55** | **90,90** | **STA COR** |
| **RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | **1** | **167** | **Tinta esmalte acetinada – cor clara 3,6L** | **Un** | **55** | **89,00** | **STA COR** |
| **RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | **1** | **168** | **Tinta acrílica semi brilho – cor escura 3,6L** | **Un** | **25** | **84,00** | **STA COR** |
| **RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | **1** | **169** | **Tinta acrílica semi brilho – cor clara 3,6L** | **Un** | **45** | **68,80** | **STA COR** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **42** | **Tubo de concreto 1mx20cm de diâmetro** | **Un** | **8030** | **26,00** | **TILU** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **43** | **Tubo de concreto 1mx30cm de diâmetro** | **Un** | **8030** | **30,00** | **TILU** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **44** | **Tubo de concreto 1mx40cm de diâmetro** | **Un** | **5030** | **47,50** | **TILU** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **45** | **Tubo de concreto 1mx60cm de diâmetro** | **Un** | **5010** | **95,00** | **TILU** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **46** | **Tubo de concreto 1mx1m de diâmetro (com malha de ferro)** | **Un** | **2010** | **435,00** | **TILU** |
| **TILU ARTEF. DE CIMENTOS LTDA** | **1** | **47** | **Tubo de concreto 1mX1,5m de diâmetro (com malha de ferro)** | **Un** | **610** | **720,00** | **TILU** |
| **PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP** | **1** | **136** | **Saco de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio, em embalagens de 25 Kg. Especificações técnicas: agregados pétreos, CAP 50/70 modificado por aditivo, processo e mistura; não emulsionado. Granulometria não inferior a 96% na peneira 3/8; Teor de betume entre 5,6 e 6%; Densidade aparente entre 2,0% até 2,5%.Estocável por no mínimo 12 meses. Caso o produto ofertado apresente valor entendido como inexequível será desclassificado, mas em caso de exequível, porém muito abaixo do valor de mercado ou de aparência duvidosa, o Município poderá enviar para análise laboratorial, preferencialmente em laboratório acreditado pelo INMETRO, por conta da empresa** | **sc** | **1000** | **42,80** | **PAVSUL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **81** | **QUILOS DE PREGO 13X15** | **Pct** | **122** | **20,49** | **GERDAU** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **84** | **CUMEEIRA DE ALUZINCO 0,5MM X 40 CM** | **Un** | **710** | **61,97** | **MEINCOL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **89** | **Metros de corda poliéster 8 mm trançada multifilamento** | **m** | **1220** | **95,00** | **NACIONAL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **90** | **Folhas de telhas de de aluzinco ondulada de 6m x 1m** | **Un** | **160** | **429,90** | **MEINCOL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **92** | **METROS DE CORDA MULTIUSO COMPOSIÇÃO 100% POLIPROPILENO 4MM** | **m** | **30** | **25,00** | **NACIONAL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **98** | **JANELAS DE FERRO BASCULANTE 60x60** | **Un** | **200** | **90,00** | **MECAL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **101** | **JANELA DE FERRO OU AÇO VENEZIANA 1,20X1,00** | **Un** | **800** | **480,00** | **MECAL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **111** | **Metros de Cepos de eucalipto tratado em autoclave de 22cmx1m (dxc)** | **m** | **2500** | **160,00** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **113** | **Guias de pinus 1° tratadas e secas E - 1 polegada L – 15 C - 5,40 com tratamento anti mofo** | **Un** | **18090** | **33,00** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **116** | **Caibro de 4ª boa de pinheiro, dimensões: E- 5, L - 8, C - 5.40** | **Un** | **536** | **118,09** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **118** | **Espelhos de pinus L - 11 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO** | **Un** | **830** | **80,96** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **119** | **Espelhos de pinus L -13 x C - 5,40 com frisos tratados e secos COM TRATAMENTO ANTI-MOFO** | **Un** | **1016** | **87,59** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **120** | **PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 6CMX30CMX5 METROS DE COMPRIMENTO** | **Un** | **50** | **1.200,00** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **123** | **TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX4,2 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4 ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ)** | **Un** | **240** | **82,50** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **124** | **PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 12-14X3M** | **Un** | **320** | **65,21** | **TRATASUL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **125** | **PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 8-11X2M** | **Un** | **300** | **36,00** | **TRATASUL** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **126** | **GUIA DE PINHEIRO 15CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ)** | **Un** | **310** | **50,00** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **127** | **UNIDADES DE CAIBROS DE EUCALIPTO VERMELHO DE PRIMEIRA TRATADO E SECO, NAS DIMENSÕES E-5XL-15XC-5,50** | **m²** | **310** | **99,00** | **GRAZZIOTIN** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **129** | **PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 5CMX30CMX5 METROS DE COMPRIMENTO** | **Un** | **300** | **185,00** | **CESCONETTO** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **131** | **TABUA DE PINHEIRO 30CMX2,5CMX5,40 METROS DE COMPRIMENTO, DE 4ª BOA DE PINHEIRO (POUCO NÓ)** | **Un** | **500** | **99,00** | **CESCONETTO** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **133** | **PAREDE PINUS 1 ª TRATADA SECA COM TRATAMENTO ANTI MOFO** | **m²** | **20000** | **48,50** | **CESCONETTO** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **231** | **Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável** | **Un** | **4050** | **4,19** | **ZATFLEX** |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **1** | **232** | **Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel** | **m** | **4050** | **4,19** | **ZATFLEX** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **85** | **Telha fibrocimento C - 2,44m x L - 0,50mx E - 4mm** | **Un** | **8190** | **17,11** | **ISDRALIT** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **100** | **JANELA DE FERRO OU AÇO VENEZIANA 1,50X1,00** | **Un** | **800** | **771,30** | **MECAL** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **112** | **M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO** | **m²** | **210** | **54,76** | **MAGGIONI** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **117** | **Caibro de pinus, dimensões: E - 5, L - 8, C - 5.40** | **Un** | **5906** | **35,55** | **TRAVI** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **121** | **Portas internas semi ocas de madeira, dimensões: L - 2,10cm x C - 0,70cm, completa** | **Un** | **810** | **200,00** | **CESCONETTO** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **130** | **Barrotes de pinus 1° tratados e secos E - 5x L - 15x C - 5,40 com Tratamento anti mofo** | **Un** | **960** | **50,68** | **TRAVI** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **134** | **M² DE FORRO DE PINUS 1ª TRATADO E SECO COM TRATAMENTO ANTI MOFO (COMPRIMENTO: 2,70 – LARGURA: 0,12CM)** | **m²** | **12000** | **23,76** | **MAGGIONI** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **239** | **RESINA ACRÍLICA BASE ÁGUA INCOLOR 18 L** | **Un** | **30** | **201,83** | **RESICOLOR** |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **249** | **JOELHO 90° PVC Ø 100MM (P/ESGOTO)** | **Un** | **1210** | **5,80** | **TUBOZAN** |
| **MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **4** | **Botina de couro, com elástico lateral, couro curtido ao cromo e hidrofugado, solado P.Ubidensidade,resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto bico de PVC, cor preta, certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanhos: 37 ao 46** | **Un** | **362** | **48,33** | **CARTOM** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **171** | **Relé fotocélula termomagnético (Partida Instantânea), sem placa de circuito eletrônico, com tampa parafusada a base ou sistema de encaixe sob pressão que permita o seu recondicionamento, produto aprovado pelo CEIP/LABELO** | **PÇ** | **5040** | **21,22** | **EXATRON** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **172** | **Braço tipo cisne 2 metros de comprimento, galvanizado a fogo, diâmetro externo de 31,75mm, parede mínima de tubo de 1,5mm, com sapata de ferro "U" com 27cm de comprimento, com 02 furos.** | **Un** | **300** | **106,66** | **ETUBOS** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **173** | **Braço Galvanizado Eletrolítico 1,5mx25mm. Suporte para luminária com sapata de 1,5 metros com largura de 25mm. Em ferro galvanizado eletrolítico. Dimensões; 1,5 metros x 25mm** | **Un** | **320** | **30,00** | **ETUBOS** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **178** | **Unidades de Lâmpadas econômicas, Potência: 30w, Tensão: bivolt, Soquete: E-27** | **Un** | **300** | **23,33** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **179** | **Unidades de Lâmpadas econômicas, Potência: 45w, Tensão: bivolt, Soquete: E-27** | **Un** | **300** | **40,00** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **181** | **Unidades de Lâmpada 400w, vapor metálico, luz branca fria.** | **Un** | **250** | **46,00** | **IDEAL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **182** | **Unidades de Lâmpadas fluorescentes econômicas, Potência: 27w, Tensão: bivolt, Soquete: E-27** | **Un** | **230** | **39,13** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **185** | **UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **535** | **28,03** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **186** | **UNIDADES DE LÂMPADA DE LED 9W E27, 803 LM, 6500 K, BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **670** | **4,92** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **187** | **UNIDADES DE LÂMPADA LED 20W E27, 1600 LM, 6500 K, BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **815** | **22,69** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **188** | **UNIDADES DE LÂMPADA LED 15 W E-27, COR BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K. ACONDICIONADA EM CAIXA PAPELÃO COM 10 UNIDADES. COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **320** | **57,19** | **TRAMONTINA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **189** | **Unidades de Lâmpada fluorescente tubular 40W de potência.Base de lâmpada G13.Bulbo tubular do tipo Luz do Dia Plus.Fluxo Luminoso de 2.700 Lúmens.Temperatura de Cor de 5. 000K.Tensão: 220 V.** | **Un** | **100** | **7,50** | **OSRAM** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **190** | **Unidades de Lâmpadas fluorescente, alta potência, 3U 15w, branca 250v (220v)** | **Un** | **100** | **7,50** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **192** | **Suporte de louça para lâmpada E -40.** | **PÇ** | **130** | **11,53** | **G20** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **194** | **Base para relé fotoelétrico, modelo fechado, giratório com giro de 360º, com sapata em ferro galvanizado a fogo, conforme padrões ABNT-NBR 13593:2003, comprovado através de relatório de ensaio, conforme NBR correspondente, emitida por qualquer laboratório acreditado pelo INMETRO, como o CEIP/LABELO.** | **Un** | **8000** | **9,25** | **LINSA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **195** | **Reator externo vapor de sódio, 70W – 220V – 60Hz- AFP, perdas máximas de 12W. Garantia de 60 meses; Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br .** | **Un** | **3000** | **38,26** | **MAPRELUX** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **196** | **Reator externo vapor de sódio, 100W-220v 60hz-AFP, perdas máximas de 14W. Garantia de 60 meses; Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br .** | **Un** | **3000** | **65,00** | **MAPRELUX** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **197** | **Reator externo vapor de sódio, 400W-220V- 60 Hz-AFP, perdas máximas de 14W. Garantia de 60 meses; Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br .** | **Un** | **500** | **122,00** | **MAPRELUX** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **199** | **Unidades de lâmpdas fluorescentes ecônomicas, potência: 85w, tensão: bivolt, soquete: E-40** | **Un** | **150** | **73,33** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **201** | **LÂMPADA LED TUBULAR 10W 60CM T8 BRANCO FRIO, 90 LM, 6500 K** | **Un** | **900** | **12,22** | **KIAN** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **202** | **lâmpada econômica 70w 5950lm 360° E 27 branca** | **Un** | **100** | **67,00** | **PHILBRA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **203** | **LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO, SOQUETE E-40 REFROÇADO FIXADO EM DISPOSITIVO DE FOCALIZAÇÃO, REGULÁVEL, PINTADA COM TINTA ÉPOXI INTERNAMENTE NA COR BRANCA E EXTERNAMENTE, NA COR CINZA, DIÂMETRO DE ENCAIXE DE 32.75 MM MODELO PREFERENCIAL LP- 200/31,7 OU SIMILAR.** | **Un** | **1500** | **333,33** | **LUMIPOL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **204** | **LAMPADA DE LED 15W, TENSÃO BIVOLT, SOQUETE E 27, BRANCA FRIA, 1350 LM, 6000K** | **Un** | **1205** | **15,77** | **AVANT** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **205** | **Metros de cabos tipo “rcm” pp 2x1,5mm** | **m** | **5100** | **3,43** | **FC** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **206** | **Conectores de derivação perfurante cdp 70** | **Un** | **7000** | **8,50** | **MCI** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **207** | **Cintas aço galvanizadas para poste Ø 210mm** | **Un** | **800** | **53,62** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **208** | **Cintas aço galvanizadas para poste Ø 230mm** | **Un** | **800** | **58,42** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **209** | **Cintas aço galvanizadas para poste Ø 240mm** | **Un** | **800** | **59,24** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **210** | **Cintas aço galvanizadas para poste Ø 270mm** | **Un** | **800** | **65,41** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **211** | **Parafusos cabeça abaulada (francês), galvanizado, 16x75mm c/ rosca** | **Un** | **5000** | **7,12** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **212** | **FITA ISOLANTE** | **Un** | **750** | **1,60** | **HAMMER** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **213** | **LAMPADA DE LED 100W ROSCA E40** | **Un** | **240** | **139,58** | **XL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **214** | **LAMPADA DE LED 100W ROSCA E27** | **Un** | **240** | **166,66** | **XL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **215** | **BRAÇO TIPO CISNE 3 METROS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO DE 48,30MM, PAREDE MÍNIMA DE TUBO DE 1,5MM, COM SAPATA DE FERRO "U" COM 27CM DE COMPRIMENTO, COM 02 FUROS.** | **Un** | **200** | **212,50** | **ETUBOS** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **218** | **PARAFUSO ROSCA TOTAL MODELO AR PARA POSTE 300MM DE COMPRIMENTO** | **Un** | **2010** | **17,91** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **219** | **ARRUELAS QUADRADAS PARA PARAFUSO MODELO AR** | **Un** | **2010** | **4,32** | **ROMA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **220** | **RELÉ FOTOCÉLULA TERMOMAGNÉTICO (PARTIDA INSTANTÂNEA), NA (NORMALMENTE ABERTO) SEM PLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO, COM TAMPA PARAFUSADA A BASE OU SISTEMA DE ENCAIXE SOB PRESSÃO QUE PERMITA O SEU RECONDICIONAMENTO, PRODUTO APROVADO PELO CEIP/LABELO** | **Un** | **8000** | **23,12** | **EXTRON** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **223** | **LUMINÁRIA PUBLICA E-27 (CAPACETE) COM GRADE** | **Un** | **1000** | **174,00** | **LINSA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **224** | **LUMINÁRIA PUBLICA E-40 (CAPACETE) COM GRADE** | **Un** | **1000** | **59,00** | **LINSA** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **225** | **ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA AS11** | **Un** | **300** | **5,88** | **GERMER** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **226** | **BOCAL SOQUETE EM PORCELANA E-40 16ª/0,500V** | **Un** | **340** | **11,47** | **G20** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **227** | **BOCAL SOQUETE EM PORCELANA E-27 4ª/0,250V** | **Un** | **340** | **5,14** | **G20** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **228** | **LAMPADA DE LED 100W ROSCA E40** | **Un** | **70** | **121,42** | **XL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **229** | **Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A** | **Un** | **220** | **7,72** | **ELETROMAC** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **233** | **Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso** | **Un** | **1240** | **5,24** | **RADIAL** |
| **DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI** | **1** | **234** | **Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra** | **Un** | **1270** | **5,66** | **RADIAL** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **9** | **Bota de segurança material couro vaqueta, cor preta, com elástico na lateral recoberto, confeccionado em couro lixado, dorso acolchoado, forro de TNT, com biqueira de plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade em poliuretano (PU). Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos do 35 ao 44** | **Un** | **281** | **45,57** | **FSEG** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **14** | **Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46.** | **Un** | **86** | **53,01** | **ESEG** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **15** | **Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44.** | **Un** | **292** | **45,77** | **CARTOM** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **17** | **Óculos de segurança INCOLOR com lentes em policarbonato de acordo com a norma ANSI.Z87.1. E com abas laterais de proteção e apoio nasal da mesma cor da lente (incolor). Armação e hastes reguláveis em preto. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **70** | **4,53** | **POLIFER** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **18** | **Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento ant-iriscos, armação encaixada na parte superior das lentes e hastes com revestimento de borracha; lentes na cor fumê. Peça similar ao modelo igor, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).** | **Un** | **380** | **28,19** | **DANNY** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **27** | **Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero, com duas aberturas laterais e uma central, com válvulas de inalação e filtros externos rosqueados. Fixação com tirantes elásticos ajustáveis, um na parte superior e o outro, na parte inferior, para encaixe na cabeça do usuário. Deverá vir equipado com dois filtros para vapores orgânicos e gases ácidos. Com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).** | **Un** | **70** | **59,07** | **ALL TEC** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **34** | **Óculos de Segurança tipo 3M Vision 2000, policarbonato incolor e hastes tipo espátula, Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **255** | **5,97** | **VALEPLAST** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **35** | **PROTETOR FACIAL INCOLOR.DESCRIÇÃO: PROTETOR FACIAL, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 160 MM DE ALTURA E 200 MM DE LARGURA, 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA OU 260 MM DE ALTURA E 210 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PARAFUSOS METÁLICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)** | **Un** | **50** | **19,05** | **DELTA** |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **1** | **40** | **Perneiras Reptec 3 OU 5 Talas com Velcro,Confeccionada em duas camadas de material sintético (bidim) de 4 mm com três ou cinco talas em polipropileno soldadas eletronicamente, fechamento ajustável através de velcro, bordas com acabamento em viés e solda eletrônica. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **20** | **30,07** | **JOG** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **32** | **Capacetes tipo 3M H-700 alinham conforto extremo, ajuste perfeito e proteção eficaz. Além disso, são leves, o que possibilita maior conforto durante toda a jornada de trabalho. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **30** | **46,60** | **PLASTCOR** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **33** | **Protetor Facial Incolor.Descrição: Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **15** | **16,60** | **KALIPSO** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **58** | **Barra de ferro 5.0 mm barra com 12 metros de comprimento** | **Un** | **510** | **18,43** | **GERDAU** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **82** | **PREGO 12x12** | **Kg** | **242** | **26,85** | **GERDAU** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **96** | **Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g** | **Un** | **200** | **4,95** | **FERFATTO** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **97** | **GRAMPO ISOLADOR** | **Cx** | **400** | **4,10** | **THELMAR** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **191** | **Suporte de lâmpada paflon, para teto, tipo: econômica, composição: plástica branca, diâmetro: 1x60, soquete: E-27** | **Un** | **150** | **3,43** | **TASCHIBRA** |
| **CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI - ME** | **1** | **193** | **Suporte soquete fixo de porcelana para lâmpada rosca E - 27** | **Un** | **150** | **3,66** | **TASCHIBRA** |
| **BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA** | **1** | **49** | **Postes de concreto, fio 16 mm, com 02 (dois) medidores monofásicos, instalados com ramais até as moradias.** | **Un** | **250** | **2.008,00** | **PRIMAC** |
| **BL BENINI SERVICOS ELETRICOS LTDA** | **1** | **50** | **POSTES DE CONCRETO PADRÃO RGE MONOFÁSICOS COM 03 (TRÊS) MEDIDORES PADRÃO GED 13 INSTALADOS COM RAMAIS ATÉ AS MORADIAS** | **Un** | **150** | **2.766,00** | **PRIMAC** |
| **GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES** | **1** | **139** | **Kg de Cola com catalisador para fixação de tachas e tachões, acondicionadas em galões de aproximadamente 3,6 litros** | **Un** | **50** | **62,36** | **GBP** |
| **GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES** | **1** | **145** | **Tacha bidirecional (tachão viário), cor amarela, padrão NBR 14636:2013, com elemento refletivo (disponibilidade cristal, âmbar e rubi), dimensões mínimas aproximadas de 50mmx150mmx250mm (AxLxC), com dois pinos de fixação. Composição mínima, poliéster de alta resistência que aguenta altas compressões mecânicas. Especificações do produto: Tachão é um dispositivo muito utilizado para redução de velocidade e também como separador das vias. Organiza as vias de trânsito tanto para os veículos e também aos pedestres trazendo a segurança de todos.** | **Un** | **10000** | **15,04** | **GBP** |
| **GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES** | **1** | **146** | **Tacha bidirecional (tachinha viária), cor amarela, padrão NBR 14636:2013, com elemento refletivo (disponibilidade cristal, âmbar e rubi), dimensões mínimas aproximadas de 20mmx80mmx100mm (AxLxC), com pino de fixação. Composição mínima, poliéster de alta resistência que aguenta altas compressões mecânicas. Especificações do produto: As tachinhas são ótimos indicadores noturnos e é uma grande solução para áreas com pouca iluminação. É comum nas faixas e bordas de vias. Organiza trânsito e pedestres.** | **Un** | **10000** | **5,09** | **GBP** |
| **GBP SERVIÇOS DE PINTURAS E SINALIZAÇÕES** | **1** | **149** | **Segregador viário, cor amarela, padrão NBR, dimensões mínimas aproximadas 90mmx170mmx480mm (AxLxC), com pinos de fixação. Composição mínima, poliéster de alta resistência que aguenta altas compressões mecânicas. Especificações do produto: Isolar parte da pista, delimitar áreas evitando que o motorista ultrapasse limites estabelecidos pela via criando uma faixa obrigatória. Também pode ser utilizado como limitador de vagas (Bate-rodas).** | **Un** | **10000** | **58,90** | **GBP** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **102** | **ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/B 200X3,6 (ENFORCA GATO)** | **Un** | **6000** | **0,26** | **PLASTIC** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **140** | **Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, redonda, diâmetro de 700mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24a, R-24b, R-25a, R-25b, R-25c, R25d, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35a** | **Un** | **500** | **188,00** | **SIMONI** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **141** | **Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, redonda, diâmetro de 600mm, fundo da placa em preto fosco, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), OBS: Nas legendas preta não é necessário ser refletiva, sendo que deverá ser adesivo polimétrico recortado. Podendo ser solicitado as seguintes placas, Código CTB R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24a, R-24b, R-25a, R-25b, R-25c, R25d, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35a** | **Un** | **500** | **134,60** | **SIMONI** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **144** | **Placa de sinalização de trânsito em chapa galvanizada 1,25mm de espessura, com dois furos 8 mm, triangular, tamanho 700mm cada lado, fundo da placa na cor branca, pintada com fundo preparador e posteriormente com tinta esmalte ou galvest puro, frente com fundo adesivo Grau Técnico Alta Intensidade Prismático (ABNT TIPO II), orla na cor vermelha. Código CTB R-2** | **Un** | **500** | **188,00** | **SIMONI** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **150** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO 60.30X3.00-2”** | **Un** | **300** | **523,33** | **SIMONI** |
| **SIMONI SOLUÇÃO VISUAL** | **1** | **152** | **PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA 1,25MM DE ESPESSURA, COM DOIS FUROS 8 MM, OCTOGONAL, TAMANHO 700MM CADA LADO, FUNDO DA PLACA NA COR BRANCA, PINTADA COM FUNDO PREPARADOR E POSTERIORMENTE COM TINTA ESMALTE OU GALVEST PURO, FRENTE COM FUNDO ADESIVO GRAU TÉCNICO ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICO (ABNT TIPO II), ORLA NA COR VERMELHA. CÓDIGO CTB R-1** | **Un** | **500** | **188,00** | **SIMONI** |
| **GDC DA SILVA COSTA EIRELI** | **1** | **28** | **Luva de segurança Neoprene e látex duo mix 405, mapa. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: M ao G.** | **Un** | **160** | **6,25** | **VOLK** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **242** | **CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA** | **Un** | **233** | **24,70** | **ALUMASA** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **243** | **Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm** | **Un** | **420** | **3,53** | **ALUMASA** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **252** | **Joelhos 45° 100mm, composição: PVC.** | **Un** | **810** | **5,70** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **254** | **Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC.** | **Un** | **100** | **1,57** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **255** | **LUVA MISTA 25MM X1/2"** | **Un** | **500** | **1,78** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **261** | **TE 25mm SOLDÁVEL** | **Un** | **1210** | **0,90** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **262** | **TE PVC 100x50mm ESGOTO** | **Un** | **505** | **14,30** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **264** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm** | **Un** | **20** | **5,44** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **265** | **TE 100mm** | **Un** | **510** | **15,68** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **268** | **TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA** | **Un** | **210** | **14,28** | **ALUMASA** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **276** | **JOELHO 90° PVC 50MM (P/ESGOTO)** | **Un** | **600** | **2,20** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **277** | **JOELHO 45° PVC 40MM (P/ESGOTO)** | **Un** | **600** | **1,83** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **278** | **REGISTRO SOLDAVEL 25 mm PVC** | **Un** | **200** | **8,35** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **279** | **JOELHO 45° 25MM** | **Un** | **500** | **1,46** | **PLASTILIT** |
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** | **1** | **280** | **LUVA 25MMX20MM SOLDÁVEL PVC** | **Un** | **500** | **1,69** | **PLASTILIT** |
| **DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **1** | **216** | **FIO FLEXIVEL 2,5MM COR AZUL** | **m** | **3200** | **1,45** | **FLEXFORT** |
| **DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **1** | **217** | **FIO FLEXIVEL 2,5MM COR VERMELHO** | **m** | **3200** | **1,45** | **FLEXFORT** |
| **DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **1** | **230** | **Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm** | **m** | **7600** | **1,97** | **FLEXFORT** |
| **ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA** | **1** | **51** | **POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 7,5X90 DAM DE 1 CAIXA CATEGORIA A4 FIAÇÃO 16MM ENTRADA E SAÍDA DISJUNTOR DE 63A MAIS DE DPS COM RAMAL ATÉ A RESIDÊNCIA INSTALADO DE ACORDO COM GED 13** | **Un** | **500** | **1.465,14** | **BARRACÃO** |
| **ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA** | **1** | **184** | **UNIDADES DE LÂMPADA LED TUBULAR 18W BRANCA 1,20 CM DE COMPRIMENTO, 1850 LM, 6500 K. COR BRANCA FRIA. COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **4250** | **13,15** | **KIAN** |
| **ENERGE COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELETRICA LTDA** | **1** | **222** | **CONECTORES CUNHA** | **Un** | **500** | **8,35** | **INTELLI** |
| **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** | **1** | **175** | **Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 150 W – 220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 17000 lúmens, vida útil mínima 32.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO.** | **Un** | **530** | **37,33** | **EMPALUX** |
| **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** | **1** | **177** | **Unidades de Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 400 W – 220 V – E 40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 55000 lúmens, vida útil mínima 32.000 hs. Com Selo PROCEL/INMETRO.** | **Un** | **310** | **44,66** | **EMPALUX** |
| **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** | **1** | **180** | **Unidades de Lâmpada vapor metálico HPI Plus 400w E40 ovoide, cor branco fria, voltagem 115-135V** | **Un** | **150** | **119,43** | **EMPALUX** |
| **EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA** | **1** | **198** | **Lâmpada vapor de sódio alta pressão, 70W – 220V – E-27, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo 6500 lúmens, vida útil mínima 2800 horas. Deverá possuir selo PROCEL/INMETRO www.procelinfo.com.br .** | **Un** | **4500** | **26,54** | **EMPALUX** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **7** | **LUVA NITRÍLICA SOLVEX 46CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) TAMANHOS M E G** | **PR** | **342** | **12,57** | **DELTAPLUS** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **13** | **Luva de segurança, confeccionada em látex reforçado, para uso no recolhimento de animais mortos, forrada em malha de algodão, com punho de 28cm, impermeável e de boa resistência, com certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA). Tamanhos: P ao GG** | **Un** | **280** | **7,92** | **DELTAPLUS** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **20** | **Óculos de Proteção Pointer Âmbar, proteção de raios UVA/UVB, antirrisco, Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **45** | **5,84** | **VILA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **36** | **Escudo de Solda Polipropileno, 120mmx35mm. Características Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em polipropileno, com cabo de material plástico de aproximadamente 120 mm de comprimento e 35 mm de diâmetro, fixo ao escudo por meio de três parafusos metálicos.A Máscara possui visor fixo que suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. O filtro de luz, confeccionado em material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, são fixados ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **20** | **24,53** | **VONDER** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **37** | **Lente protetora para máscara de solda, tipo 51, tamanho 12mmx35mm tonalidade 10** | **Un** | **51** | **4,63** | **DELTAPLUS** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **170** | **Tinta verniz** | **Un** | **80** | **87,86** | **BLASCOR** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **238** | **BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 150MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO)** | **Un** | **2000** | **250,53** | **KRONA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **245** | **FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M** | **PÇ** | **210** | **4,74** | **VILA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **246** | **JOELHO 25X3/4** | **PÇ** | **10** | **3,37** | **KRONA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **247** | **Joelho 90º PVC Ø 25mm soldável, composição: PVC.** | **Un** | **1610** | **0,59** | **KRONA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **250** | **JOELHO 90° PVC Ø 40MM** | **Un** | **510** | **2,74** | **KRONA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **260** | **REGISTRO PRESSÃO 3/4 DE FERRO FUNDIDO** | **Un** | **12** | **26,92** | **DOCOL** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **266** | **Torneira plástica Ø½" para lavatório** | **Un** | **340** | **12,64** | **HERC** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **267** | **Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico.** | **Un** | **340** | **2,66** | **HERC** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **270** | **TUBO OCRE 100 MM PAREDE 2,5 MM** | **Un** | **2000** | **146,79** | **KRONA** |
| **EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **1** | **273** | **VALVULA P/ LAVATORIO PVC 7/8 " C/ E S/LADRAO** | **Un** | **210** | **5,03** | **KRONA** |
| **INSUL LOJA UM LTDA** | **1** | **95** | **TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 16 MALHA 70MM 25 X 1,80M ROLO** | **Un** | **500** | **640,00** | **INSUL** |
| **MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI´S E PRODUTOS HOSPITALARES** | **1** | **2** | **Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **637** | **64,81** | **MALU** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **154** | **Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AZUL de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)** | **Lta** | **506** | **292,30** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **155** | **Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor BRANCA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)** | **Lta** | **506** | **268,70** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **156** | **Tinta Demarcação Viária a base de resina acrílica na cor AMARELA de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)** | **Lta** | **506** | **277,65** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **157** | **Tinta Demarcação Viária a base de metil metacrilato, cor: PRETA FOSCA, de acordo com a NBR 11862:2012 – Tintas para sinalização horizontal a base de resina acrílica, acondicionada em baldes de 18 litros. (Laudo lab. Cred. DNIT)** | **Lta** | **200** | **246,80** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **158** | **TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR VERMELHA DE ACORDO COM A NBR 11862:2012 – TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACONDICIONADA EM BALDES DE 18 LITROS. (LAUDO LAB. CRED. DNIT)** | **Un** | **300** | **279,90** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **160** | **SOLVENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE METIL METACRILATO, ACONDICIONADAS EM BALDES DE 18 LITROS** | **Un** | **306** | **205,80** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **162** | **Tinta esmalte brilhante – cor escura 3,6L** | **Un** | **125** | **64,75** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **163** | **Tinta esmalte brilhante – cor clara 3,6L** | **Un** | **105** | **76,10** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **164** | **Tinta esmalte fosca – cor escura 3,6L** | **Un** | **45** | **74,40** | **ROSALEN** |
| **ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA** | **1** | **165** | **Tinta esmalte fosca – cor clara 3,6L** | **Un** | **45** | **73,90** | **ROSALEN** |
| **USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA** | **1** | **147** | **MICROESFERA DE VIDRO PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA, SACA 25 KG** | **sc** | **250** | **244,00** | **USIBRAS** |