|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: BAIRRO COAB** | | | | | |
| **EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDAD**  **E** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | 1 Sala de  Reuniões Mesa  ITEM 8 | 1 | No projeto | - **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 617,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3Consultório Odontológico  ITEM 9 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Portas de Correr** * **Chave em uma gaveta**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 2.865,81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 Consultório Ginecológico  ITEM 10 | 1 | No Projeto | **.**   * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura * **Chaves** no Armário Alto * **Pés PVC**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 2.231,80 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 DML  ITEM 11 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - Chaves no Móvel Alto  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 4.758,62 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 6Triagem  ITEM 12 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura   - Chaves no Móvel Alto  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 875,58 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7 Consultorio  Enfermagem  ITEM 14 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ; * **Dobradiças** com amortecedor/ soft; * - Chaves em todas as Portas   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.922,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8 Consultório  Contaminado  ITEM 13 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 944,23 |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9 Sala Nebulização  ITEM 13 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 944,23 |





|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Curativo Limpo  ITEM 13 | 1 | No Projeto | * **Caixaria** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo** 6mm dos dois lados Branco * **Puxadores** alça em alumínio maciço ;   **- Dobradiças** com amortecedor/ soft;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não**  **apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 944,23 |  |

Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.



Acabamento:

Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa -furos, e não será permitido o uso de minifix.

