|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: JARDIM DOS PAMPAS** | | | | | |
| **EMPRESA PARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDA**  **DE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | **1**  **CONSULTÓRIO ENFERMAGEM**  **ARMÁRIO NICHO MESA**  **ITES 15 E 16 TIRAR O NICHO** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **Mesa**: Branca   **COM FECHADURAS**  -**Nicho CPU**: Com rodízios  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 2.686,44 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2 CONSULTÓRO**  **MÉDICO**  **MESA COM GAVETAS**  **NICHO CPU**  **ITEM 17 TIRAR O NICHO** | 1 | NO PROJETO | * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  - **Nicho CPU**: Com rodízios  **- Mesa**: Branca  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 1.317,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ |
|  | **3 DML**  **ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS**  **ITEM 18** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  **PÉS: PVC**  -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 1.764,15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R$ |
|  | **4 RECEPÇÃO**  **GAVETÕES PASTAS SUSPENSAS,CAIXA PARA PRONTUÁRIOS**  **MESA COM UM MURAL**  **ITENS 19, 20 E 21** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  - **Mesa**: Branca RODAPÉS EM MDF  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.** | R$ 2.255,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** |  |
|  |  |  |  |  | R$ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **5 SALA DE CURATIVOS**  **DOIS ARMÁRIOS**  **ITEM 22** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  - COLOCAR FECHADURA SÓ ONDE ESTA ENDICADO NO DESENHO  **- RODAPÉS: EM MDF**  -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$ 436,46 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **6 SALA DE**  **DIGITAÇÃO ARMÁRIO NICHO CPU MESA**  **ITENS 20 E 23 TIRAR O NICHO** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Dobradiças:** Com amortecedor/ soft;  - COLOCAR FECHADURA SÓ ONDE ESTA ENDICADO NO DESENHO   * **RODAPÉS: EM MDF** * **NICHO COM RODÍZIOS**   -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** | R$  2.078,18 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **7 SALA DE**  **ESTERILIZAÇÃO DOIS ARMÁRIO**  **ITENS 24, 25.** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **RODAPÉS: EM MDF**   -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para**  **avaliação.** | 3.643,76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** |  |
|  | **8 SALA NEBULIZAÇÃO**  **DOIS ARMÁRIOS**  **ITENS 26 E 27.** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **RODAPÉS: EM MDF**   -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.** | 1.180,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-** |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9 SALA DE REUNIÕES**  **ARMÁRIO MESA**  **ITEM 28 TIRAR OS ARMARIOS** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **RODAPÉS: EM MDF**   **-MESA: Branca**  -**Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apare** | R$ 4.89872 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **10 SALA DE**  **VACINAS ARMÁRIOS GAVETAS**  **ITENS 29 E 30.** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **RODAPÉS: EM MDF**   **-GAVETAS COM RODÍZIOS**   * **ONDE ESTA PINTADO JÁ EXISTE**   -**Obs.: Todos os projetos devem**  **ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para** | R$ 1.355,84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apare** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa -furos, e não será permitido o uso de minifix.** | | | | | |