|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDADE BASICA DE SAUDE: IMPERIAL - FRANCIOSE** | | | | | |
| **EMPRESAPARTICIPANTE:** | | | | | |
| **IMAGEM** | **TIPO** | **QUANTIDA**  **DE** | **MEDIDAS** | **ESPECIFICAÇÕES** | **VALOR** |
|  | **1 COZINHA-**  **COPA**  **CONJUNTO DE COZINHA**  **ITEM 1** | 1 | NO PROJETO | **INOX EXISTENTE**   * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura; * **Pés de PVC;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 2.207,55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2**  **2 DML**  **ARMÁRIO COM CHAVE**  **ITEM 2** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **FECHADURA EM TODAS AS PORTAS;** | R$ 1.007,64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Obs.: Todos os projetos devem ser**  **conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |
|  | **ESPAÇO**  **INFANTIL** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; | R$ 464,66 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3**  **3 ESPAÇO PARA BRINQUEDOS**  **ITEM 7** |  |  | **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5 REUNIÃO ARMÁRIO** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; | R$ 1.111,20 |
|  | ITEM 3 |  |  | - **Puxadores:** Alça em alumínio  maciço;   * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **FECHADURA EM DUAS DAS PORTAS;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **6 REUNIÃO**  **ARMÁRIO COM CHAVE**  **ITEM 4** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço; * **Dobradiças:** Com amortecedor/ soft; * **FECHADURA EM TODAS AS PORTAS;**   **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 1.007,64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **7 REUNIÃO MESA**  **ITEM 5** | 1 | NO PROJETO | * **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm; * **Frentes:** Branco Fibraplac 18mm; * **Fundo:** 6mm – Branco dos dois lados; * **Puxadores:** Alça em alumínio maciço;   **- Corrediças telescópicas** de 45mm de espessura/altura;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.** | R$1.265,42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** |  |
|  | **8 REUNIÃO**  **MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM O ENCONTRO DAS PONTAS ARREDONDAD AS**  **ITEM 6** | 1 | NO PROJETO | - **Caixaria:** Branco Fibraplac 18mm;  **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação.**  **Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa- furos, e não será permitido o uso de minifix.** | R$ 493,12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Obs.: Todos os projetos devem ser conferidas as medidas no local e alterações comunicadas para avaliação. Tudo deve ser bem arrematado.**  **Acabamento:**  **Todos os móveis devem ser encaixados, colados e parafusados de forma que não apareça tapa-furos, e não será permitido o uso de minifix.** | | | | | |

