|  |  |
| --- | --- |
|  | ***MUNICÍPIO DE VACARIA***Rua Ramiro Barcelos, 915, CentroCNPJ: 87.866.745/0001-16 |

Objeto da Licitação: **Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção, EPI's e informática**

Fornecedores e Itens Vencedores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Lote** | **Item** | **Descrição** | **UND** | **Qtde** | **Valor Unt** | **Marca** |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **9** | **9** | **KG de Eletrodo para solda leve k46 com 2,50mm** | **Kg** | **200** | **13,90** | **BALMER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **10** | **10** | **KG de Eletrodo para solda leve k46 com 3,25mm** | **Kg** | **200** | **12,90** | **BALMER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **11** | **11** | **Kg de Eletrodo 2,50mm**  | **Kg** | **100** | **13,90** | **BALMER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **14** | **14** | **KG de Prego 13x11mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **200** | **12,98** | **GERDAU**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **39** | **39** | **Unidades de buchas de fixação, bitola de 5mm, para concreto e alvenaria. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto-atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro, etc. Com ou sem anel.** | **Un** | **2400** | **0,04** | **USAF**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **40** | **40** | **UNIDADES DE BUCHAS DE FIXAÇÃO, BITOLA DE DE 06MM, PARA CONCRETO E ALVENARIA. APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO. PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. UTILIZADO COM PARAFUSO DE ROSCA MADEIRA OU AUTO-ATARRRAXANTE. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, QUADROS, ACESSÓRIOS DE BANHEIRO, ETC. COM OU SEM ANEL.**  | **Un** | **4300** | **0,04** | **USAF**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **42** | **42** | **Unidades de buchas de fixação, bitola de 8mm, para concreto e alvenaria. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto-atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro, etc. Com ou sem anel** | **Un** | **5300** | **0,04** | **USAF**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **43** | **43** | **UNIDADES DE BUCHAS DE FIXAÇÃO, BITOLA DE DE 10MM, PARA CONCRETO E ALVENARIA. APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM A BUCHA NÃO GIRAR DENTRO DO FURO. PRODUZIDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. UTILIZADO COM PARAFUSO DE ROSCA MADEIRA OU AUTO-ATARRRAXANTE. UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS, QUADROS, ACESSÓRIOS DE BANHEIRO, ETC. COM OU SEM ANEL** | **Un** | **4400** | **0,11** | **USAF**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **44** | **44** | **Unidades de cartela com 4 Buchas Universais 8mm com Parafuso** | **Un** | **800** | **7,78** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **45** | **45** | **Unidades de cartela com 4 Buchas Universais 5mm com Parafuso** | **Un** | **800** | **8,40** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **46** | **46** | **Unidades de cartela com 2 Buchas para Concreto e Alvenaria 10mm**  | **Un** | **800** | **6,90** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **47** | **47** | **Unidades de sacos com 200 buchas universais MU 6mm cor cinza** | **sc** | **600** | **16,00** | **USAF**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **48** | **48** | **Unidades de rebites para rebitador 4mm** | **Un** | **4400** | **0,06** | **POP**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **49** | **49** | **Unidades de rebites para rebitador 5mm** | **Un** | **3400** | **0,06** | **POP**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **50** | **50** | **Unidades de arruelas para parafusos 5/16x3.1/2** | **Un** | **3900** | **0,19** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **51** | **51** | **Unidades de arruela lisa 3/16** | **Un** | **1000** | **0,06** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **64** | **64** | **Serra circular 7.1/4 industrial, Potência 1800w 220v, Rotação 5800 rpm.** | **Un** | **20** | **598,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **66** | **66** | **Motosserra MS 382,50cm/20",36RS, superior ou similar. Ideal para as atividades de colheita, desbaste, podas e cortes de madeira em geral, Características mínimas capacidade do tanque de combustível 0680L, cilindrada 72,2 cm³, potência 3.9/5.3 Kw/Cv, peso 6.2 kg, rotação lenta 2800 rpm e rotação máxima 12500 rpm.** | **Un** | **11** | **2.960,00** | **STHIL**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **69** | **69** | **ROÇADEIRA FS 460 C-M SUPERIOR OU SIMILAR. PERMITE REALIZAR COM ÓTIMO DESEMPENHO O CORTE DE VEGETAÇÕES DENSAS E ENTRELAÇADAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,75L CILINDRADA 45,6 CM³, POTÊNCIA 2.2/3.0 KW/CV, PESO 8.5, ROTAÇÃO LENTA 2700 E ROTAÇÃO MÁXIMA 12300 RPM** | **M³** | **12** | **1.500,00** | **GARTHEN**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **73** | **73** | **Serra Mármore com Maleta e Disco -. Motor: 1450W, Velocidade: 12.000 rpm. Potência (w): 1450W. Voltagem: 220. Dimensões aproximadas do produto (cm). AxLxP: 19x21,5x28cm, (tipo makita).** | **Un** | **50** | **298,00** | **DEWALT**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **77** | **77** | **Disco de corte para cortar de ferro 117,8x6,4x22,2mm** | **Un** | **250** | **3,48** | **TELSTAR**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **85** | **85** | **Enxada completa de ferro 195x185mm com cabo oval em madeira de lei 1,50 metros de comprimento com cunha.** | **Un** | **200** | **18,90** | **PANDOLFO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **106** | **106** | **Carrinho de mão reforçado com pneu com câmara, estrutura fabricada em cantoneiras de ferro, com capacidade de 65L, direcionado para uso geral, principalmente para a construção civil, no transporte de ferramentas e materiais diversos, como terra, areia, argamassa e entulhos.** | **Un** | **50** | **158,02** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **114** | **114** | **Trena em fibra de vidro comprimento 50 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo** | **Un** | **50** | **44,90** | **KALA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **117** | **117** | **Esquadro em alumínio 50 cm, para carpinteiro,cabo em metaltico cromado, lâmina em aço com parafuso ajustável, nível fácil de usar, Medidas exatas para quinas para instalação de portas e janelas. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas.** | **Un** | **80** | **42,00** | **VD**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **118** | **118** | **Esquadro, corpo em aço temperado. Cabo em poliestireno. Graduação em milímetros, centímetros e polegadas estampada no corpo. Medida: 76,2 mm**  | **Un** | **80** | **21,35** | **VD**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **123** | **123** | **MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA 1,5 KG**  | **Un** | **60** | **30,80** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **127** | **127** | **Serrote com cabo de madeira 16"** | **Un** | **80** | **18,90** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **128** | **128** | **Serrote profissional carpinteiro, 4 polegadas, com dentes prontos, comprimento:50 cm.** | **Un** | **80** | **28,59** | **ROCAST**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **129** | **129** | **Serrote corte universal 45 cm de lamina cabo em plástico** | **Un** | **50** | **42,00** | **PANDOLFO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **137** | **137** | **Unidades de Parafuso 1/4x2. 1/2 com porca e arruelas, galvanizado, cabeça: francesa, auto brocante.** | **Un** | **1500** | **0,49** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **139** | **139** | **UNIDADES DE PARAFUSO PARA POSTE 1/2X300MM** | **Un** | **700** | **7,60** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **143** | **143** | **Unidades de Parafusos 5/16x3.1/2, material: aço, acabamento: zincado,**  | **Un** | **4500** | **0,70** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **173** | **173** | **Unidades de Lanterna de mão 8 LEDS, recarregável, alcance de no mínimo 50m,**  | **Un** | **80** | **29,90** | **NSBAO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **174** | **174** | **Unidades de Lanterna T650 Led Cree T6 480.000W, 960.000 Lúmens, superior ou similar. Recarregável. Regulagem de alcance e foco, com no mínimo 5 Modos de operação: Alto/Médio/Baixo/Strobo/SOS, Dimensões: 13,8m x 3,8cm x 2,6cm, alta durabilidade, usinada em liga de magnésio, indeformável e anticorrosiva, acompanha bateria recarregável** | **Un** | **120** | **119,00** | **NSBAO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **185** | **185** | **Fita isolante líquida 50 gramas** | **Un** | **300** | **29,98** | **TAPMATIC**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **209** | **209** | **Pacotes de abraçadeira 300x4,8mm. Material: nylon, Dimensões: 300x4,8 mm, Diâmetro “abraçado” 76mm, acondicionados em embalagens com 100 unidades.** | **Pct** | **300** | **19,98** | **SDM**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **216** | **216** | **Machadinha com lamina em metal e cabo em madeira 28 cm** | **Un** | **50** | **22,90** | **PANDOLFO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **219** | **219** | **Folha lixa ferro k 246- folha 225x275 grão 120**  | **Un** | **1700** | **1,62** | **DEWALT**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **221** | **221** | **Lixa de pano 120, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm** | **Un** | **1100** | **1,62** | **KLINGSPOR**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **239** | **239** | **Luva de proteção para eletricista isolante de borracha, tipo II, cor preta na classe 1 - orla branca, tamanho 10.Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos M ao G.** | **Un** | **200** | **590,00** | **ORION**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **240** | **240** | **LUVA NITRÍLICA SOLVEX 46CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) TAMANHOS M E G** | **PR** | **250** | **11,90** | **LALAN**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **248** | **248** | **Bota PVC industrial preta s/ forro cano longo supermax, com certificado de Aprovação (CA), Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC injetado e impermeável na cor preta, solado antiderrapante na cor preta, acabamento interior sem forração. Indicação: proteção dos pés contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanhos: 38 ao 42.** | **Un** | **200** | **19,98** | **CARTOM**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **249** | **249** | **Capacete para eletricista aba total com carneira e jugular em tecido sintético na cor cinza classe B, tipo I, com sistema de amortecimento (staz-on ou faz-trac) e testeira aparadora de suor, todas com jugular em tecido sintético cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **80** | **9,90** | **CARBOGRAFITE**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **256** | **256** | **Óculos de Segurança tipo 3M Vision 2000, policarbonato incolor e hastes tipo espátula, Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **80** | **2,99** | **KALIPSO**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **258** | **258** | **Chapéu de Palha Aba 15 cm. Tamanho único.** | **Un** | **120** | **8,43** | **FERRI**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **260** | **260** | **Cinto de segurança tipo paraquedista/abdominal com talabarte em “Y”, com 45 mm de largura e 1,5 mm de espessura e linhas de cor contrastante as fitas do cinto, com dois pontos de proteção contra quedasem cadarço sintético, acolchoado na cintura e nas pernas, com três fivelas duplas, sem pino, localizadas na correia da cintura para ajustes, 2 (duas) fivelas simples sem pino utilizadas para ajustes do cadarço das pernas, 2 (duas) fivelas simples para ajustes do suspensório, 1 (uma) fivela utilizada para ajusta de uma fita peitoral e 4 (quatro) laços frontais de material sintético ou argola em “D” para ancoragem do trava queda, 3 (três) meia-argolas em “D” sendo uma localizada na parte traseira** | **Un** | **120** | **298,00** | **FACINTOS**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **261** | **261** | **Guarda-pó manga curta de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **400** | **34,90** | **AG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **262** | **262** | **Guarda-pó manga longa de brim pesado, 100% algodão, cor azul, com 1 bolso frontal do lado esquerdo superior e 2 bolsos frontais na parte inferior. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **400** | **37,90** | **AG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **263** | **263** | **Guarda-pó de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul com 1 bolso frontal do lado esquerdo, cor azul botões de plástico. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **50** | **37,90** | **AG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **264** | **264** | **Calça de brim pesado, 100% algodão, meio elástico nas costas, cor azul, 2 bolsos frontais, com zíper e botão (plástico) frontal. Tamanhos 38 ao 56** | **Un** | **700** | **29,90** | **AG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **265** | **265** | **Macacão de Brim pesado, 100% algodão, manga longa, meio elástico nas costas, 3 bolsos frontais (1 superior esquerdo e 2 na parte inferior), cor azul, botões de plástico. Tamanhos: 46 ao 56** | **Un** | **200** | **63,00** | **AG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **276** | **276** | **Kit de chaves de fendas e Philips completos e imantados, com aproximadamente 6 chaves.** | **kit** | **200** | **20,90** | **MTX**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **277** | **277** | **Chave de Boca Mecânico 12x13, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, imantada e magnetizada, não para a boca.** | **Un** | **100** | **4,98** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **278** | **278** | **Chave de boca mecânico 10x11, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, imantada e magnetizada, não para a boca.** | **Un** | **100** | **4,80** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **279** | **279** | **Chave de fenda 5x16x3” ou 4”, ou 8”, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica**  | **Un** | **100** | **7,60** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **281** | **281** | **Chave de fenda 1/8, ou 4”, ou 8”, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica.** | **Un** | **100** | **3,30** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **282** | **282** | **Chave de Philips 5/16, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica.** | **Un** | **100** | **7,50** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **283** | **283** | **Chave de Philips ¼, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica.** | **Un** | **100** | **5,73** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **286** | **286** | **Jogo de chave de fenda com aproximadamente 10 unidades com pontas em tamanhos todos diferenciados. Ponta chata, produzidas em aço, cabo injetado, ergonômico e emborrachado.** | **jog** | **80** | **49,00** | **GM**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **287** | **287** | **JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 10 UNIDADES COM PONTAS EM TAMANHOS TODOS DIFERENCIADOS. PONTA CRUZADA, PRODUZIDAS EM AÇO, CABO INJETADO, ERGONÔMICO E EMBORRACHADO.**  | **Un** | **80** | **49,00** | **GM**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **288** | **288** | **Jogo de chave boca, contém 08 chaves com as seguintes medidas: \* 1-1/4” x 1-1/16” – 1” x 15/16” – 7/8” x 13/16” – 25/32” x 3/4” – 11/16” x 5/8” – 9/16” x 1/2” – 7/16” x 3/8” – 5/16” x ¼, produzidas em aço, acabamento niquelado e cromado.** | **jog** | **50** | **118,00** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **301** | **301** | **Lata tinta Spray cor cinza lata de 250 gramas** | **Lta** | **300** | **11,30** | **MUNDIAL**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **304** | **304** | **ROLO DE LÂ DE CARNEIRO 15CM, PINTURA ALTA, COM ROLO E CABO**  | **Un** | **700** | **4,95** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **310** | **310** | **Pincel n° 1cabo plástico cerdas gris** | **Un** | **400** | **1,95** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **313** | **313** | **Pincel para Pintura 2.1/2 Cabo: Plástico Formato: Média Pelo: Cerda Preta Virola: Estampada**  | **Un** | **400** | **3,75** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **314** | **314** | **Pincel para Pintura ¾ Cabo: Plástico Formato: Média Pelo: Cerda Preta Virola: Estampada**  | **Un** | **400** | **1,75** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **315** | **315** | **Pincel para Pintura 1/2- Cabo: Plástico Formato: Média Pelo: Cerda Preta Virola: Estampada**  | **Un** | **400** | **1,50** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **316** | **316** | **Pincel 38,1 mm, cabo de madeira, cerdas: gris.** | **Un** | **400** | **2,50** | **ROMA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **318** | **318** | **WD-40 aerosol embalagem 300ml, superior ou similar** | **Un** | **200** | **12,90** | **STARRETT**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **329** | **329** | **Adesivo Instantâneo Multiuso, tipoSuperBonder Original, Henkel 5g** | **Un** | **700** | **5,95** | **BIG**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **339** | **339** | **Registro de pressão ¾ ferro fundido** | **Un** | **400** | **20,50** | **BREMEN**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **354** | **354** | **Silicone Vedação Box Banheiro 280g, cor: incolor** | **Un** | **300** | **9,89** | **POWER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **395** | **395** | **Adaptador de "T" universal para o novo Padrão Brasileiro de plugues e tomadas, como no mínimo uma saída compatível com os plugues 2P+T (dois pino e terra).**  | **Un** | **600** | **5,98** | **DANEVA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **398** | **398** | **Prumo de parede 1kg, corpo em aço, calço guia de madeira, cordão de nylon 2m** | **Un** | **80** | **27,50** | **CNX**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **404** | **404** | **Nível alumínio profissional 50cm 20”** | **Un** | **50** | **20,80** | **CNX**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **409** | **409** | **Alicate de corte 6", com isolamento.** | **Un** | **80** | **14,90** | **LEE**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **411** | **411** | **Vassoura com cerdas de piaçava, reforçada, n° 05, com cabo de madeira 120cm** | **Un** | **80** | **17,20** | **PRIMAVERA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **430** | **430** | **Ponteiro manual Utilizado em conjunto com marreta para operações de rompimento em concreto e alvenaria. Fabricado em aço carbono. Pintura e verniz de proteção contra oxidação. Empunhadura plástica. Corpo sextavado. Ponta hexagonal** | **Un** | **80** | **39,90** | **MTX**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **432** | **432** | **Estilete Profissional de 6 Pol. com 8 Lâminas, lâmina em aço temperado, estrutura interna de metal, empunhadura emborrachada.** | **Un** | **100** | **10,52** | **LEE**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **437** | **437** | **Plaina elétrica industrial 220 V. Especificações mínimas: Potência: 630 Watts, número de rotações em vazio 220 V: 18000 min-1, profundidade de corte: 0 - 1,6 mm, profundidade da ranhura: 0 - 9 mm, máxima largura da plaina: 82 mm, 02 Lâminas tipo reafiáveis. Dimensões mínimas aproximadas: Tamanho 17x37x19cm, peso 3,4 Kg.** | **Un** | **10** | **425,00** | **BLACKDECKER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **442** | **442** | **Máquina de cortar piso e azulejo manual. Capacidade de corte: 110 cm. Especificações: Quebra superior; Barras Guia; Furos para Fixação; Alavanca com cabo em formato ergonômico; Régua do esquadro; Esquadro regular; Base de corte com acabamento em pintura epóxi; Pino com rodel de corte é composto de metal duro; Carro de alumínio injetado sob pressão. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 11,9x20,5x65,6 cm. Capacidade de Corte: 500 mm. Espessura Máxima do Corte: 10 mm. Peso: 4,850 Kg**  | **Un** | **20** | **299,00** | **IRWIN**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **443** | **443** | **Martelete Perfurador Rompedor 800W 220V. Potência: 800W. Voltagem: 220V. Frequência: 50/60 Hz. Corrente: 3,9 A. Capacidade máxima de perfuração em concreto: 24mm Rotação sem carga: 870 RPM Impacto: 4850 IPM.** | **Un** | **15** | **499,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **444** | **444** | **Furadeira Parafusadeira, Bateria 18 Volts. Dimensões. Tamanho da Embalagem (AxLxP): 10,5x3529,4 cm. Capacidade mínima de perfuração da alvenaria: 8mm, Capacidade mínima de perfuração da madeira: 19mm, Capacidade mínima de perfuração do metal: 6mm. Itens inclusos: 1 Furadeira Parafusadeira, 2 Baterias - Iões de lítio, 1 Carregador AL114CV, 1 Maleta.: Peso: 3 Kg** | **Un** | **17** | **549,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **445** | **445** | **Lava Jato de alta pressão profissional leve dispõe de uma vazão de 500 l/h com pressão de até 110 bar. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira. Possibilidade de sucção de reservatório. Tipo de corrente (Fase) 1 - 220 – 60. Nível de potência (kW) 2,2. Peso (kg) 17 Kg. Medidas (c x l x a) (mm) 570x320x330Deve vir com os seguintes equipamentos:Mangueira de alta pressão, 7.5 m, Limitador de pressão, tubeira de alta pressão, Carrinho.**  | **Un** | **21** | **1.998,00** | **KARCHER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **478** | **478** | **ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4"** | **Un** | **400** | **0,82** | **THELMAR**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **479** | **479** | **ABRAÇADEIRA TIPO D 1 POLEGADA**  | **Un** | **400** | **1,15** | **THELMAR**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **545** | **545** | **MEXEDOR DE TINTA COM 50 CM QUE SE ADAPTA A FURADEIRA** | **Un** | **10** | **29,90** | **VD**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **554** | **554** | **Parafuso francês 5/16 x 5** | **Un** | **100** | **0,98** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **564** | **564** | **UNIDADE DE PARAFUSO 3MM PHILIPSS** | **Un** | **400** | **0,04** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **565** | **565** | **UNIDADE DE PARAFUSO 4MM PHILIPS** | **Un** | **200** | **0,07** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **566** | **566** | **UNIDADE DE PARAFUSO 5MM PHILIPS** | **Un** | **200** | **0,15** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **567** | **567** | **UNIDADE DE PARAFUSO 6MM PHILIPS** | **Un** | **200** | **0,18** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **568** | **568** | **UNIDADE DE PARAFUSO 7MM PHILIPS** | **Un** | **200** | **0,77** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **569** | **569** | **UNIDADE DE PARAFUSO 8MM PHILIPS** | **Un** | **50** | **0,80** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **570** | **570** | **UNIDADE DE PARAFUSO 10MM PHILIPS** | **Un** | **50** | **2,00** | **CISER**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **591** | **591** | **MANGUEIRA ALTA PRESSAO** | **Un** | **100** | **98,90** | **AFA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **602** | **602** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA MONOFÁSICO** | **Un** | **50** | **1.590,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **603** | **603** | **FURADEIRA DE BANCADA MONOFÁSICA** | **Un** | **200** | **399,00** | **MOTOMIL**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **604** | **604** | **FURADEIRA DE BANCADA 245W MANDRIL 12" FBH 130I-220V** | **Un** | **1** | **399,00** | **MOTOMIL**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **605** | **605** | **FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. LONGA VIDA ÚTIL DA BATERIA GRAÇAS AO SISTEMA ECP, QUE PREVINE SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO E DESCARGA PROFUNDA DAS CÉLULAS DA BATERIA. O INDICADOR DE CARGA DE 3 LEDS EXIBE CLARAMENTE O ESTADODA CARGA DA BATERIA. COM A EMPUNHADEIRA ERGONÔMICA, ELA POSSUI MELHOR DESIGN DA CLASSE E PROPORCIONA UM TRABALHO IMCOMPARÁVEL, ALÉM DE MANDRIL 1/4". INDICADO PARA USO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, ESTE MODELO É IDEAL TANTO PARA PROFISSIONAIS QUANTO AMADORES. COMPACTA E LEVE, FUNCIONA COM BATERIA DE ÍONS LÍTIO COM 12V DE POTÊNCIA E É PROJETADA PARA REALIZAR MAIS DE 100.000 PARAFUSAMENTOS. ELA DEMORA EM TORNO DE 1 HORA PARA SER CARREGADA E NÃO É PRECISO FAZER UMA CARGA...** | **Un** | **1** | **489,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **606** | **606** | **FURADEIRA MANDRIL 1MM A 13MM** | **Un** | **1** | **169,00** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **608** | **608** | **LIXADEIRA DE CINTA COMBINADA MONOFÁSICA** | **Un** | **1** | **598,00** | **STANLEY**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **611** | **611** | **MARTELO DE VIDRACEIRO** | **Un** | **10** | **25,00** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **617** | **617** | **JOGO DE FORMÃO PARA ESCULTURA** | **Un** | **5** | **59,00** | **CONEX**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **618** | **618** | **FORMÃO COMUM**  | **Un** | **10** | **18,90** | **TRAMONTINA**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **620** | **620** | **SERRA TICO TICO MANUAL MONOFÁSICA**  | **Un** | **1** | **180,00** | **BREMEN**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **621** | **621** | **COMPASSO DE FERRO** | **Un** | **1** | **78,90** | **ZAAS**  |
| **RAFAEL DA SILVA ABREU** | **644** | **644** | **LATA DE TINTA SPRAY BRANCO 400ML**  | **Un** | **30** | **12,90** | **MUNDIAL**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **111** | **111** | **Trena profissional de aço graduação em metros, centímetros e polegadas, com 8 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio.** | **Un** | **200** | **23,22** | **CARBOGRAFITE**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **112** | **112** | **Trena Longa Aberta com fita de fibra de vidro 30 metros, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ou cm.** | **Un** | **50** | **30,00** | **RINO**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **113** | **113** | **Trena de 30 metros fechada fibra de vidro flexível, mínimo de largura 12,5mm, graduação mm ecm, com manivela de recolhimento, com pino de fixação no solo** | **Un** | **50** | **25,50** | **RINO**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **115** | **115** | **Trena profissional de aço graduação em centímetros e polegadas, com 5 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio.** | **Un** | **50** | **10,85** | **THOMPSON**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **116** | **116** | **Trena profissional de aço graduação em metros e polegadas, com 10 metros, corpo emborrachado resistente às quedas com botão e trava de freio.** | **Un** | **50** | **26,97** | **THOMPSON**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **241** | **241** | **Luva de segurança Neoprene e látex duo mix 405, mapa. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: M ao G.** | **Un** | **250** | **6,09** | **SUPER SAFETY/C.A 33333**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **242** | **242** | **Luva de malha pigmentada tricotada. Possuem palma revestida com pigmentos de PVC para maior. Com certificado de Aprovação (CA) Tamanhos: P ao GG** | **Un** | **600** | **1,67** | **TSUZUKI/C.A 10464**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **243** | **243** | **Botina de couro, com elástico lateral, couro curtido ao cromo e hidrofugado, solado P.Ubidensidade,resistente ao óleo combustível e com absorção de energia na área do salto bico de PVC, cor preta, certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). Tamanhos: 37 ao 46** | **Un** | **700** | **43,52** | **CARTOM/C.A 38362**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **246** | **246** | **Botina em couro anti choque. Solado de borracha com garradeira. Descrição do produto: calçado ocupacional, tipo bota até o tornozelo, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, forro em material não tecido, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem fixada pelo sistema strobel confeccionada em material não tecido, sem palmilha interna, solado bidensidade isolante elétrico a base de PU (Poliuretano) antiderrapante. Observação: CALÇADO COM PROPRIEDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO CALCANHAR E RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 38 ao 44.** | **Un** | **150** | **46,75** | **MARLUVAS/C.A 28498**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **252** | **252** | **Óculos de proteção em polipropileno, com proteção lateral, incolor, anti-risco, hastes articuladas, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA)** | **Un** | **500** | **2,15** | **ÓRION/C..A 18903**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **253** | **253** | **Óculos de segurança INCOLOR com lentes em policarbonato de acordo com a norma ANSI.Z87.1. E com abas laterais de proteção e apoio nasal da mesma cor da lente (incolor). Armação e hastes reguláveis em preto. Resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **200** | **2,15** | **ÓRION/C.A 26049**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **255** | **255** | **Óculos de segurança, visor e armação confeccionado em uma única peça de policarbonato CINZA, com apoio nasal injetado na mesma peça, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, testado e aprovado através da Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **80** | **2,15** | **ÓRION/C.A 26049**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **257** | **257** | **Óculos de Proteção Pointer Âmbar, proteção de raios UVA/UVB, antirrisco, Norma ANSI.Z.87.1/1989. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **80** | **2,15** | **ÓRION/C.A 18903**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **259** | **259** | **Protetor Facial Incolor.Descrição: Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **300** | **15,13** | **KCC/C.A 14646**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **266** | **266** | **Conjunto de Uniforme laranja padrão para rodovias, reforçado, confecciona em tecido 100% algodão. Camisa com bolso na altura do peito, gola italiana, manga longa com faixas refletivas. A calça deve possuir dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e faixas refletivas, tamanhos P, M, G. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **80** | **98,30** | **FD UNIFORMES**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **269** | **269** | **Protetor auricular de silicone tipo plug, com cordão, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção composto por um eixo com três falanges, onde a primeira, a segunda e a terceira são falanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único moldável a diferentes canais auditivos com o sem sensor em cores variáveis com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão. Nível de atenuação acima de 16 db. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **300** | **1,07** | **PROTECT/C.A 36817**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **272** | **272** | **Escudo de Solda Polipropileno, 120mmx35mm. Características Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de escudo confeccionado em polipropileno, com cabo de material plástico de aproximadamente 120 mm de comprimento e 35 mm de diâmetro, fixo ao escudo por meio de três parafusos metálicos.A Máscara possui visor fixo que suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. O filtro de luz, confeccionado em material plástico nas tonalidades 10 ou 12, e a placa de cobertura confeccionada de policarbonato incolor, são fixados ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em fendas internas do visor. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **50** | **13,30** | **LEDAN/C.A 20687**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **273** | **273** | **Lente protetora para máscara de solda, tipo 51, tamanho 12mmx35mm tonalidade 10** | **Un** | **100** | **2,24** | **LEDAN**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **274** | **274** | **Lente protetora para máscara de solda, tipo 51, tamanho 12mmx35mm tonalidade 12** | **Un** | **100** | **2,24** | **LEDAN**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **285** | **285** | **Chave teste, apropriada para 80 250V. Ponta chata. Tamanho 1/8x3 Pol. Cabo injetado.** | **Un** | **100** | **2,90** | **CARBOGRAFITE**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **357** | **357** | **Desengripante Spray 300ml, lubrificante multiuso, atuando em toda área da construção civil, onde há a necessidade de lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Também possui emprego em manutenção industrial, mecânica, hobby, lazer e uso doméstico . Solta com muita facilidade porcas e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão. Lubrifica materiais de pesca e caça, barcos, lanchas, conservando e mantendo o local da aplicação isentos da ação da ferrugem e dos efeitos da maresia Aplicações: - Carro: É ideal para neutralizar qualquer sintoma de oxidação que apareça em seu carro, alé** | **Un** | **400** | **5,60** | **PROTEGLUB**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **413** | **413** | **Cinto de couro para ferramentas carpinteiro, vários bolsos, ajustável** | **Un** | **80** | **20,70** | **PROMAST**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **414** | **414** | **Lápis de carpinteiro para marcar superfície, cor vermelho, grafite forte preto** | **Un** | **200** | **0,70** | **THOMPSON**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **556** | **556** | **PROTETOR SOLAR FATOR 50 C/ 120ML** | **Un** | **200** | **13,80** | **PRO SUN**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **558** | **558** | **METROS DE CORDA TRANÇADA DE POLPROPILENO SEMI-ESTÁTICA 12 MM, CONFECCIONADA DE ACORDO COM A NR-18, TRANÇADO TRIPLO COM ALMA CENTRAL, TRANÇADO EXTERNO E INTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA, TRANÇADO INTERMEDIÁRIO EM MULTIFILAMENTO DE POLPROPILENO. ALERTA VISUAL NA COR AMARELA EM POLIAMIDA COM O MINIMO DE 50 % DE IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR 10% DA DENSIDADE LINEAR ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA** | **Un** | **1000** | **4,08** | **ITACORDA**  |
| **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **599** | **599** | **LAPIS DE CARPINTEIRO** | **Un** | **20** | **0,70** | **THOMPSON**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **3** | **3** | **Tubo PVC Ø25mm soldável marrom** | **m** | **300** | **1,78** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **4** | **4** | **Tubo PVC Ø100mm (para esgoto, não reciclável)** | **m** | **1200** | **6,15** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **5** | **5** | **Tubos de canos 25mm soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm** | **Un** | **500** | **10,60** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **6** | **6** | **Tubos de canos para esgoto 40mm, formato liso, composição: PVC, bitola: 40mm** | **Un** | **500** | **14,20** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **7** | **7** | **Tubos de canos para esgoto 50mm, formato liso, composição: PVC, bitola: 50mm** | **Un** | **500** | **20,10** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **15** | **15** | **KG de Prego 16x24mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **650** | **9,40** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **16** | **16** | **KG Prego com cabeça, corpo liso, aço inox, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante 17x27mm, acondicionada em sacos de 1kg** | **Kg** | **1300** | **9,25** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **17** | **17** | **KG de Prego 18x30mm, galvanizado com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **650** | **9,05** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **18** | **18** | **KG de Prego 19x39mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **700** | **8,95** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **19** | **19** | **KG de Prego 25x72mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **200** | **9,15** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **21** | **21** | **KG de Prego 12x12mm, com cabeça, corpo liso, aço inox, cabeça icônica e axadrezada, ponta tipo diamante, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **600** | **12,15** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **25** | **25** | **Unidades de broca de widea 8mm** | **Un** | **250** | **1,70** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **26** | **26** | **Unidades de broca de widea 10mm** | **Un** | **250** | **2,10** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **27** | **27** | **Unidades de broca de widea 6mm** | **Un** | **250** | **1,10** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **28** | **28** | **Unidades de broca de widea 5mm** | **Un** | **250** | **0,90** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **29** | **29** | **Unidades de broca de aço rápido 4mm** | **Un** | **250** | **0,70** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **30** | **30** | **Unidades de broca de aço rápido 5mm** | **Un** | **250** | **1,45** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **31** | **31** | **Unidades de Broca de Aço rápido 6mm** | **Un** | **250** | **1,10** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **32** | **32** | **Unidades de broca de aço rápido 7mm** | **Un** | **250** | **1,45** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **33** | **33** | **Unidades de broca de aço rápido 10mm** | **Un** | **250** | **3,20** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **35** | **35** | **Unidades de broca de aço rápido 8mm** | **Un** | **250** | **3,20** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **36** | **36** | **Unidades de broca de aço rápido 12mm** | **Un** | **250** | **4,50** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **41** | **41** | **Unidades de buchas de fixação, bitola de 7mm, para concreto e alvenaria. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto-atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro, etc. Com ou sem anel.** | **Un** | **3300** | **0,05** | **SANDALO**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **52** | **52** | **Unidades de arruela lisa 1/4**  | **Un** | **1000** | **0,08** | **CISER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **54** | **54** | **Unidades de roldana plástica 24x24** | **Un** | **1500** | **0,20** | **CONESUL**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **58** | **58** | **BLOCO CERAMICO DE VERDAÇAO (6 FUROS) 9 x 14 x 19 CM**  | **Un** | **100** | **0,49** | **CERAMIAC J.E.**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **59** | **59** | **Bloco Cerâmico 6 Furos Vermelho A-9cm x L-14cm x C-24cm** | **Un** | **53500** | **0,56** | **CONSTRULAR**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **60** | **60** | **Tijolos Maciços, sem furos, medidas aprox. 9cm larg., 9 cm alt. e 24 cm comprimento.** | **Un** | **60000** | **0,89** | **FOCHEZATTO**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **70** | **70** | **Disco de serra redonda 24 dentes, para cortar madeiras, uso em máquinas circular portátil.** | **Un** | **100** | **10,05** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **71** | **71** | **Arco de serra ferro 12: Corpo em alumínio injetado, lâmina em aço rápido, lâmina fosfatizada. Pintura eletrostática, apresenta suporte para duas posições de corte: 90º e 55º. Possui sistema rápido para troca de lâmina e regulagem de tensão.** | **Un** | **50** | **12,25** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **72** | **72** | **Lâmina de serra manual 12" (para arco de serra ferro 12): 32 dentes a cada 25 mm** | **Un** | **200** | **3,30** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **80** | **80** | **Disco de Corte Serra Circular 7.1/4 Pol - 24 Dentes. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem, dentes afiados para cortes suaves, ângulo de ataque dos dentes agressivo para cortes rápido, acompanha anel de redução; 24 dentes, velocidade máxima de trabalho 80m/s – 8500 rpm** | **Un** | **50** | **6,90** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **81** | **81** | **Disco de corte para serra mármore, tipo makita, diâmetro: 125mm, tipo: Turbo** | **Un** | **100** | **6,80** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **86** | **86** | **Joelhos para esgoto de PVC de 100 mm, não reciclável** | **Un** | **700** | **1,75** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **91** | **91** | **Joelhos para esgoto, formato liso, composição: PVC, tamanho 90°, bitola: 40mm** | **Un** | **600** | **0,33** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **92** | **92** | **Joelhos para esgoto, formato liso, composição: PVC, tamanho 90°, bitola: 50mm** | **Un** | **600** | **0,60** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **93** | **93** | **Joelhos para esgoto, formato liso, composição: PVC, tamanho 90°, bitola: 75mm** | **Un** | **400** | **1,37** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **96** | **96** | **Joelhos 45° 25mm, composição: PVC.** | **Un** | **300** | **0,38** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **97** | **97** | **Joelhos 45° 50mm, composição: PVC.** | **Un** | **600** | **0,83** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **98** | **98** | **Joelhos 45° 100mm, composição: PVC.** | **Un** | **600** | **2,12** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **107** | **107** | **Cumeeira de cimento 15 graus ondulada sem amianto 6mm** | **Un** | **400** | **22,65** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **110** | **110** | **Telha de fibrocimento sem amianto C - 6mmx E - 2,44mm** | **Un** | **2500** | **39,85** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **120** | **120** | **Sacos de Cal Crem para pintura, acondicionados em sacos de 5kg, com fixador** | **sc** | **600** | **5,35** | **TANCAL**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **135** | **135** | **Luminária calha de teto sobrepor retangular aço branco para duas lâmpadas 1,20cm de comprimento, bivolt.** | **Un** | **250** | **41,45** | **BLUMENAU**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **144** | **144** | **Unidades de Parafuso 3,5x5x40, galvanizado.** | **Un** | **4000** | **0,10** | **CISER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **147** | **147** | **Unidades de Parafuso para madeira cabeça chata Philips 4.0 x 35 mm rexfix / chipboard** | **Un** | **3000** | **0,15** | **CISER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **158** | **158** | **Metros de Fio Plastichumbo para telefone 2x0,75mm, cor cinza** | **m** | **4300** | **0,95** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **178** | **178** | **Suporte soquete fixo de porcelana para lâmpada rosca E - 27** | **Un** | **600** | **3,21** | **FHERMANN**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **181** | **181** | **Cartelas de grampos isolante para fios paralelos e trançados, com pregos de aço galvanizado, acondicionados em cartelas de 25 unidades.** | **Un** | **600** | **3,03** | **CONESUL**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **220** | **220** | **Folha Lixa Madeira A237 Folha 22,5x27,5 Grão 120** | **Un** | **1700** | **0,49** | **NORTON**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **223** | **223** | **Luva hidráulica Marrom PVC Soldável 25mm ou 3/4** | **Un** | **700** | **0,23** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **226** | **226** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm** | **Un** | **600** | **0,30** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **227** | **227** | **Filtro de concreto para fossa 383 lt.** | **Un** | **200** | **299,00** | **FJ. RAMOS**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **228** | **228** | **Fossa séptica de concreto 183 lt** | **Un** | **200** | **88,50** | **F.J. RAMOS**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **229** | **229** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm** | **Un** | **400** | **0,98** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **230** | **230** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 75mm** | **Un** | **350** | **2,05** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **231** | **231** | **Luva para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm** | **Un** | **450** | **2,25** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **232** | **232** | **Luva mista Ø25mm x ¾", composição: PVC.** | **Un** | **450** | **0,40** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **233** | **233** | **Luva 25 mm x ½, composição: PVC.** | **Un** | **450** | **0,78** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **317** | **317** | **Solvente lata de 900 ml** | **Un** | **800** | **8,80** | **ANJO**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **345** | **345** | **Torneira plástica Ø½" para lavatório** | **Un** | **300** | **5,90** | **HERC**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **352** | **352** | **Veda Calha Adespec, similar ou superior, 360 gramas, cor: cinza**  | **Un** | **600** | **11,50** | **SILQUIM**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **359** | **359** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 100mm** | **Un** | **700** | **3,00** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **360** | **360** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 40mm** | **Un** | **400** | **0,55** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **361** | **361** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 50mm** | **Un** | **400** | **1,50** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **364** | **364** | **TE PVC Ø100 x 50 mm (p/esgoto)** | **Un** | **500** | **3,00** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **365** | **365** | **TE para esgoto curto 100x100 mm** | **Un** | **400** | **3,00** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **435** | **435** | **Cadeado, corpo em latão maciço com haste em aço, disponibilidade 40mm – 50mm** | **Un** | **700** | **15,00** | **STAM**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **436** | **436** | **Cadeado, corpo em latão maciço com haste em aço, disponibilidade 20mm – 30mm** | **Un** | **700** | **7,15** | **STAM**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **446** | **446** | **Escada dupla. Posição estendida, aberta ou separada a escada. Em aço 3x1. Liga de Alumínio estrutural. Distância de 30 cm entre os degraus. Fixação rígida dos degraus. De 6 a 13 degraus. Trava de segurança. Super-resistente. Suporta até 150 Kg** | **Un** | **42** | **543,85** | **BOTAFOGO**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **455** | **455** | **Metros de fio sólido rígido 1,5 mm azul** | **m** | **200** | **0,72** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **458** | **458** | **Metros de fio sólido rígido 2,5 mm azul** | **m** | **100000** | **0,72** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **461** | **461** | **Metros de fio sólido rígido 4,0 mm azul** | **m** | **100000** | **1,70** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **462** | **462** | **Metros de fio sólido rígido 4,0 mm vermelho** | **m** | **100000** | **1,70** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **463** | **463** | **Metros de fio sólido rígido 4,0 mm preto** | **m** | **100000** | **1,70** | **CONTROLLER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **469** | **469** | **parafuso philips cabeça chata 5,0 x 30** | **Un** | **1000** | **0,13** | **CISER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **476** | **476** | **ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"** | **Un** | **5000** | **0,24** | **INCA**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **484** | **484** | **TIMER PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL 220 V**  | **Un** | **5** | **66,40** | **G-LIGTH**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **493** | **493** | **ABRAÇADEIRA EM U 25 MM** | **Un** | **200** | **0,24** | **INCA**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **494** | **494** | **ABRAÇADEIRA EM U 20 MM** | **Un** | **200** | **0,21** | **INCA**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **498** | **498** | **UNIÃO SOLDÁVEL 50MM** | **Un** | **300** | **8,95** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **500** | **500** | **JOELHO ÁGUA 450 MARROM - - 25 MM**  | **Un** | **200** | **0,38** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **502** | **502** | **JOELHO AZUL LAT 25X1/2** | **Un** | **200** | **1,81** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **506** | **506** | **TUBO SOLDÁVEL MARROM, 75 MM**  | **Un** | **80** | **66,70** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **507** | **507** | **JOELHO ÁGUA 450 MARROM - - 75 MM**  | **Un** | **80** | **18,60** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **524** | **524** | **TÊ 90° AZUL SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4"X25 MM** | **Un** | **200** | **2,41** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **529** | **529** | **CUMEEIRA 20 GRAUS, 110 CM, 6MM** | **Un** | **100** | **22,65** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **530** | **530** | **CUMEEIRA 15 GRAUS, 110 CM, 6MM** | **Un** | **200** | **22,65** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **531** | **531** | **CUMEEIRA 25 GRAUS, 110 CM, 6MM** | **Un** | **200** | **22,65** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **541** | **541** | **Telha ondulada formada por camada de zinco na superfície do aço galvanizado 7mx1,10m pode ser utilizada em temperatura até 315 °C** | **Un** | **500** | **66,90** | **MAJUFER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **555** | **555** | **PARAFUSOS PARA ALUZINCO**  | **Un** | **100** | **0,55** | **CISER**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **577** | **577** | **SELADOR 3,6L PARA ALVENARIA** | **Un** | **100** | **18,90** | **ANJO**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **584** | **584** | **LUVA SISTEMMA X**  | **Un** | **50** | **0,35** | **PEZZI**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **585** | **585** | **JOELHO EXTERNO SISTEMA X 20MM** | **Un** | **50** | **0,35** | **PEZZI**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **586** | **586** | **MODULO CEGO MODULAR** | **Un** | **50** | **0,55** | **PEZZI**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **597** | **597** | **HASTE PARA ATERRAMENTO** | **Un** | **50** | **16,05** | **INTELLI**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **628** | **628** | **M³ de areia média** | **M³** | **2000** | **169,00** | **ZAJIDA ECKERT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **656** | **656** | **FLANGE 50MM** | **Un** | **20** | **7,53** | **MULTILIT**  |
| **ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**  | **659** | **659** | **REGISTRO 50MM SOLDÁVEL** | **Un** | **20** | **10,90** | **MULTILIT**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **34** | **34** | **Unidades de broca de aço rápido 3mm** | **Un** | **250** | **1,99** | **MUNDI**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **79** | **79** | **Disco de corte para uso em serra circular de bancada 7.1/4 Pol - 36 dentes para corte de madeira. Lâmina em aço carbono temperada. Dentes com ponta de metal duro fixados por brasagem, dentes afiados para cortes suaves, ângulo de ataque dos dentes agressivo para cortes rápido, acompanha anel de redução; 24 dentes, velocidade máxima de trabalho 80m/s - 8500 rpm** | **Un** | **50** | **29,00** | **LZ/TOOLS**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **125** | **125** | **Martelo carpinteiro 25 mm com cabo em fibra** | **Un** | **80** | **26,80** | **MTX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **126** | **126** | **Serrote Poda Cabo de madeira 30cm** | **Un** | **50** | **23,68** | **LZ/TOOLS**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **217** | **217** | **Machadinha. Cabo com fibra superleve com empunhadura emborrachada. Sem unha Comprimento total da machadinha: 360,0 mm Comprimento da lâmina:105,0 mm Largura da lâmina:145,0 mm Espessura da lâmina:25,0 mm** | **Un** | **50** | **32,90** | **SPARTA**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **305** | **305** | **Rolos de lã de Carneiro 9 cm com garfo** | **Un** | **1000** | **4,90** | **ROMA**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **328** | **328** | **Adesiva Epóxi Massa, tipo: Durepóxi 100 g** | **Un** | **700** | **6,50** | **POLIPOX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **335** | **335** | **Desentupidor 40cm importado, uso: desentupidor de encanamentos, material: borracha, cabo de madeira, comprimento 400mm, diâmetro 150mm.** | **Un** | **200** | **11,00** | **FRB**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **337** | **337** | **Haste para chuveiro (braço), com no mínimo 30cm de comprimento, material: polipropileno, cor: branca, diâmetro mínimo: ½".** | **Un** | **500** | **3,50** | **HERC**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **338** | **338** | **Resistência elétrica para torneira 220V 5500W** | **Un** | **250** | **10,00** | **PRATIMIX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **391** | **391** | **Canaleta de sobrepor, cor: branca, composição: PVC, tamanho: 2 metros, diâmetro: 20x10x2000** | **Un** | **1200** | **3,00** | **TRAMONTINA**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **399** | **399** | **Prumo pedreira de metal n° 4, 750 gramas, completo com corda e taco.** | **Un** | **50** | **21,90** | **LZ/TOOLS**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **400** | **400** | **Prumo aço polido e cromado ou ferro fundido 500 gramas, cordão em nylon, base em madeira.**  | **Un** | **80** | **17,90** | **LZ/TOOLS**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **405** | **405** | **Metro em madeira Fabricado em madeira flexível, não quebra com facilidade Dobradiça em chapa de funcionamento macio e leve Medidas nos dois versos, em milímetro e em polegada**  | **Un** | **400** | **14,50** | **MONFORT**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **407** | **407** |  **Alicate de pressão 10", aço cromo vanádio temperado, cor cromado, peso: 60g.** | **Un** | **80** | **23,00** | **SPARTA**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **428** | **428** | **Grosa redonda 200 mm 8", em aço, cabo: plástico** | **Un** | **80** | **15,70** | **MTX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **433** | **433** | **Laminas para estilete profissional 6 polegadas, aço temperado.** | **Un** | **300** | **0,50** | **MTX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **477** | **477** | **ABRAÇADEIRA TIPO U 1 POLEGADA**  | **Un** | **400** | **0,40** | **METALMATRIX**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **489** | **489** | **KIT UNIVERSAL CX DESCARGA SIMPLES**  | **Un** | **1000** | **27,00** | **ALUMASA**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **543** | **543** | **FURADEIRA PROFISSIONAL 5//8 1300WATSS** | **Un** | **10** | **750,00** | **DEWALT**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **610** | **610** | **JOGO COMPLETO PONTEIRAS PARAFUSADEIRA** | **Un** | **10** | **19,00** | **VONDER**  |
| **FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA** | **634** | **634** | **Unidades de Lâmpada de LED 30W branca, 250V(220V) acabamento do vidro leitosa, alta potência 4U. Com selo PROCEL/INMETRO** | **Un** | **300** | **26,00** | **TASCHIBRA**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **13** | **13** | **KG de Eletrodo para corte chanfro para escariação 4mm** | **Un** | **100** | **25,64** | **ESAB**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **57** | **57** | **Cantoneiras de ferro A - 5cm x L - 5cm x C - 8mm / barra de 6 metros** | **Un** | **200** | **199,00** | **GERDAU**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **61** | **61** | **Tijolo Comum Vermelho A-9,1 x L-4,3 x C-19,1cm** | **Un** | **7000** | **0,53** | **LM**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **63** | **63** | **M² DE PEDRA TÁTIL- SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTE VISUAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,5X0,5, TIPO: FORMADAS DE SUPERFÍCIE TIPO MOEDA PARA INDICAÇÃO DA MUDANÇA DE DIREÇÃO; PISOS ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PROPICIANDO UMA FÁCIL MOBILIDADE E SEGURANÇA, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT (NBR 9050) E ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES, REFERENTES À ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA EM ESPAÇOS URBANOS.SÃO PISOS ANTIDERRAPANTES COM SUPERFÍCIE DE RELEVOSDIRECIONAIS E REGULARMENTE DISPOSTOS PARA ORIENTAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.**  | **m²** | **600** | **52,00** | **VOGEL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **65** | **65** | **Serra mesa tipo bancada uso para corte em madeira, 1600w 250v (220V) Rotação3800 rpm.** | **Un** | **5** | **1.150,00** | **SKIL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **67** | **67** | **Motosserra MS 250, superior ou similar. Indicada para uso em pomares, fruticultura e arborização.Características mínimas: capacidade do tanque de combustível 0470L, cilindrada 45.4 cm³, potência 2.3/3.1 Kw/Cv, peso 4.6 kg, rotação lenta 2800 rpm e rotação máxima 14000 rpm** | **Un** | **6** | **1.569,80** | **NORTECH**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **68** | **68** | **Motosserra MS 180 C-BE, superior ou similar. Arranque fácil e sem grande esforço, além de tensionamento automático da corrente. Indicada para o corte de lenha e madeira e poda de árvores. Características mínimas: Capacidade do tanque de combustível 0250L, cilindrada 31.8 cm³, potência 1.5/2.0 Kw/Cv, peso 4.2 kg, rotação lenta 2800 rpm e rotação máxima 14000 rpm** | **Un** | **10** | **839,70** | **NORTECH**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **108** | **108** | **Telhas translúcidas 1mx8 metros de comprimento com gomos redondos tipo zinco** | **Un** | **800** | **44,90** | **ESAF**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **119** | **119** | **Malha de ferro com espessura de 4.2mm, peça com dimensão de 2,45X6 metros, com espaçamento dos vãos de 15X15cm** | **Un** | **100** | **178,00** | **COMEP**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **124** | **124** | **Martelo de unha de aço com cabo de madeira emborrachado 27"** | **Un** | **80** | **27,00** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **163** | **163** | **Metros de Fio de nylon para roçadeira 3mm**  | **m** | **4000** | **0,70** | **BRISTOL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **172** | **172** | **Unidades de Lanterna de cabeça 8 LEDS, potência de 0.3w.** | **Un** | **80** | **40,00** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **210** | **210** | **Pacotes de abraçadeira nylon 200x4,8. Tamanho 4,6 mm largura, acondicionados em pacotes de 20 unidades.** | **Pct** | **350** | **3,30** | **FRONTEC**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **213** | **213** | **Foice metálica com olho de 35 mm de diâmetro completa com cabo de madeira de 120 cm de comprimento** | **Un** | **50** | **23,50** | **PANDOLFO**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **214** | **214** | **Machado completo em aço lamina 3.5, com cabeça quadrada, cabo em madeira de lei sem nó, de no mínimo 90 cm de comprimento** | **Un** | **50** | **46,99** | **PANDOLFO**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **280** | **280** | **Chave de fenda ¼, em aço, acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica.** | **Un** | **100** | **6,90** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **284** | **284** | **Chave de Philips 1/8, ou 4", ou 8", acabamento cromado, ponta fosfatizada, cabo em polipropileno revestido com borracha termoplástica.** | **Un** | **100** | **3,35** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **309** | **309** | **Rolo Para Pintura 5Cm 2 Largura: 5 mm Suporte: metal**  | **Un** | **400** | **2,49** | **ROMA**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **319** | **319** | **Espátula. Feita em Aço Inox com cabo de madeira pode ser utilizada para raspagem de tintas envelhecidas. Ideal para aplicação de massas e texturas. Medida: 76,2 mm**  | **Un** | **100** | **3,95** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **367** | **367** | **Tomada de sobrepor, modelo padrão, composição: plástico** | **Un** | **1200** | **4,00** | **PEZZI**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **403** | **403** | **Nível Profissional Magnético de Alta Precisão 3 Bolhas de 600 mm. Horizontal. 2 Vertical Fino acabamento em CNC Magnetizado na base e na parte superior do nível Comprimento total: 600 mm**  | **Un** | **80** | **31,07** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **412** | **412** | **Caixa para guardar ferramentas Caixa metálica reforçada para acomodação e locomoção de ferramentas. Fabricada em aço. Fecho para cadeado. Tratamento anti ferrugem. Sistema sanfonado.7 gavetas. Cor azul.**  | **Un** | **70** | **99,00** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **426** | **426** | **Talhadeira profissional sextavada 25x215mm. Produzido em aço cromo.**  | **Un** | **80** | **11,00** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **439** | **439** | **Pá Ajuntadeira em aço de Bico N°3 com Cabo de Madeira Reto de 120cm, espessura da lâmina: 155mm.** | **Un** | **80** | **23,70** | **PANDOLFO**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **440** | **440** | **Grampeadeira manual 106,metal, tamanho aproximado: 16cmx18cmx3,5cm** | **Un** | **80** | **47,70** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **504** | **504** | **VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA, BRANCO**  | **Un** | **200** | **614,80** | **DECA**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **518** | **518** | **REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 32MM, MARROM** | **Un** | **100** | **6,91** | **PRECON**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **538** | **538** | **METROS DE PISO CERÂMICA, 42X42 CM E 50X50CM** | **Un** | **1500** | **10,90** | **CEJATEL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **549** | **549** | **LISTÃO DE PINHEIRO 7 CM X 2,5 CM X 5,40 M** | **Un** | **156** | **14,90** | **FRIEMEL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **581** | **581** | **TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS BRANCA** | **Lta** | **200** | **120,00** | **RESICOLOR**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **583** | **583** | **TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LITROS COR BRANCO NEVE** | **Un** | **100** | **120,00** | **RESICOLOR**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **601** | **601** | **CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML** | **Un** | **10** | **13,90** | **CONEX**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **623** | **623** | **BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 100MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO)** | **Un** | **500** | **13,55** | **PRECON**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **624** | **624** | **BARRA DE 6M TUBO PVC ESGOTO OCRE JEI DN 150MM DE DIÂMETRO X 2,5MM DE PAREDE (NÃO RECICLADO)** | **Un** | **300** | **25,60** | **PRECON**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **642** | **642** | **GUIA PINUS 0,15X2,5X2,7** | **Un** | **50** | **8,20** | **FRIEMEL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **652** | **652** | **METROS DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM** | **Un** | **100** | **17,40** | **INSUL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **653** | **653** | **PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 4X2M** | **Un** | **1** | **2.560,00** | **AZURRA**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **654** | **654** | **METROS DE CANO 50MM MARRON** | **m** | **300** | **5,00** | **PRECON**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **655** | **655** | **METROS DE TELA PARA CERCA 1,50 FIO 1,90MM** | **m** | **50** | **28,00** | **INSUL**  |
| **BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **658** | **658** | **FOSSA PARA 25 PESSOAS 1000L** | **Un** | **5** | **975,00** | **ALB CONCRETOS**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **22** | **22** | **KG de Prego para Telheiro (zinco) 18 x 30mm, acondicionados em sacos de 500g.** | **Kg** | **700** | **9,50** | **MATRIX**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **38** | **38** | **Unidades de buchas de fixação, bitola de 4mm, para concreto e alvenaria. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto-atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro, etc. Com ou sem anel.** | **Un** | **2300** | **1,00** | **DTOOLS**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **56** | **56** | **Janelas de ferro basculante L - 60 x C - 60**  | **Un** | **200** | **55,00** | **SERRALHERIA OLIVEIRA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **145** | **145** | **Unidades de Parafuso para Vedação de Telha 5/16"x110mm**  | **Un** | **2500** | **0,50** | **MATRIX**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **289** | **289** | **Cola para PVC Frasco 175g** | **Un** | **500** | **7,50** | **MULTILIT**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **299** | **299** | **Galões de 3,6 l zarcão** | **Un** | **20** | **52,50** | **RESICOLOR**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **307** | **307** | **Rolo e arco para pintura Tamanho 23 cm Material: lã sintética, 230mm de largura por 60mm de espessura (09mm altura da lã). Suporte: metal**  | **Un** | **400** | **17,50** | **ROMA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **308** | **308** | **Garfo tipo gaiola para rolo de pintura 23 cm sem rosca** | **Un** | **900** | **4,50** | **ROMA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **374** | **374** | **Interruptor sobrepor 1 tecla simples com parafuso** | **Un** | **1000** | **3,95** | **ILUMI**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **406** | **406** | **Alicate universal isolado 8", corpo em aço carbono forjado e temperado. Gume de corte temperatura especial, acabamento fosfatizado. Cabeça e articulações lixadas. Peso aproximado 380 g. Dimensões aproximadas (L x A x C): 6,4x1,8 x 20,3 cm.** | **Un** | **80** | **17,50** | **DTOOLS**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **490** | **490** | **ABRAÇADEIRA EM U 100 MM** | **Un** | **80** | **3,50** | **INCA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **491** | **491** | **ABRAÇADEIRA EM U 75 MM** | **Un** | **200** | **2,50** | **INCA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **492** | **492** | **ABRAÇADEIRA EM U 50 MM** | **Un** | **200** | **1,50** | **INCA**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **532** | **532** | **TÊ 900 COM ROSCA BRANCO 1/2"** | **Un** | **200** | **1,00** | **MULTILIT**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **539** | **539** | **REJUNTE FLEXÍVEL COM IMPERMEABILIZANTE** | **Un** | **200** | **3,50** | **INKOR**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **571** | **571** | **FECHADURA COMPLETA PORTA INTERNA MADEIRA** | **Un** | **80** | **24,50** | **SOPRANO**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **633** | **633** | **Unidades de Lâmpadas fluorescentes econômicas, Potência: 27w, Tensão: bivolt, Soquete: E-27** | **Un** | **800** | **25,00** | **FOX LUX**  |
| **GUSTAVO ZORTEA** | **660** | **660** | **LUVA REDUÇÃO 50\* 25MM 3/4** | **Un** | **10** | **0,65** | **MULTILIT**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **23** | **23** | **KG de Prego para Telheiro, aço galvanizado, 27x18mm**  | **Kg** | **200** | **14,40** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **24** | **24** | **KG de Prego para Telheiro, aço galvanizado, 36x18mm** | **Kg** | **200** | **14,40** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **55** | **55** | **PEÇAS DE MADRE EUCALIPTO CEREJEIRA OU EUCALIPTO VERMELHO E - 30, L - 30, C - 6** | **Un** | **200** | **638,00** | **MADEIREIRA PICOLI**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **82** | **82** | **Disco de corte para serra mármore, tipo makita, diâmetro: 125mm, tipo: Segmentado** | **Un** | **100** | **10,90** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **83** | **83** | **Disco de corte, tipo makita, para madeira 4"** | **Un** | **100** | **11,60** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **84** | **84** | **Chapa de compensado cola branca com espessura de 20mm** | **Un** | **300** | **67,50** | **MICHELON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **99** | **99** | **Pá de concha tipo bico, com cabo oval em madeira de lei de no mínimo 1,5 metros de comprimento, em aço carbono especial, temperada em todo o corpo da peça, pintura com proteção anti-oxidação.** | **Un** | **200** | **19,80** | **PARABONI**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **100** | **100** | **Pá de concha quadrada, com cabo em madeira, cabo n° 4, em aço carbono especial, temperada em todo o corpo da peça, pintura com proteção anti-oxidação** | **Un** | **200** | **19,60** | **PARABONI**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **102** | **102** | **Rolos de arame para solda mig 1,2mm, em rolos de 15 KG** | **rl** | **50** | **189,00** | **GERDAU**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **103** | **103** | **Kg de arame liso recozido nº10** | **Kg** | **300** | **8,90** | **ARCELOR**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **121** | **121** | **Marreta oitavada 100x255x42,5 com cabo de madeira de lei 1kg** | **Un** | **100** | **24,90** | **PARABONI**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **184** | **184** | **Fita isolante de autofusão, 19mmx2m, espessura 0,76mm, faixa de operação: 0 a 90° Celsius, material: resina de borracha, revestimento poliéster.** | **Un** | **400** | **6,69** | **3M**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **215** | **215** | **Machadinha Cabo de Nylon Noryl, comprimento: 50cm, de porte médio, o produto possui cabeça rasgadora/batedora no lado oposto ao fio, sistema de conexão inverso (o olho está no cabo e não no machado), cabo de nylon noryl e design anatômico, que visa oferecer mais conforto para manusear com golpes mais preciso.** | **Un** | **80** | **27,60** | **PARABONI**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **292** | **292** | **Metros de tela galvanizada com 2 metros de altura**  | **m** | **6000** | **23,80** | **BELGO**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **294** | **294** | **TINTA ÓLEO GALÃO 18 LT** | **Un** | **1000** | **54,60** | **KILLING**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **302** | **302** | **Lata tinta Spray cor ouro lata de 250 gramas** | **Lta** | **300** | **11,90** | **KILLING**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **303** | **303** | **Bandeja para colocar tinta para pintura Tamanho: 23 cm Cor: preta. Uso: para todos os tipos de tinta**  | **Un** | **250** | **3,90** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **306** | **306** | **Rolos de lã de Carneiro 23 cm com garfo** | **Un** | **1000** | **13,98** | **ROMA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **332** | **332** | **Assento sanitário -formato padrão ovalado cor branca, dimensão: 67x38x40cm, com almofada/espuma, convencional, para vaso de bacia de mais ou menos 6 Litros.** | **Un** | **500** | **29,95** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **334** | **334** | **Caixa de descarga externa de até 9 litros, cor branca** | **Un** | **1500** | **16,90** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **344** | **344** | **Torneira para Jardim, parede bica baixa, cor: preta, material: plástico.** | **Un** | **400** | **1,98** | **HERC**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **346** | **346** | **Torneira Boia para caixa d´água 1/2'' e 3/4''** | **Un** | **150** | **4,95** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **347** | **347** | **Torneira Boia para caixa d´água 1"** | **Un** | **150** | **11,50** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **355** | **355** | **Tubos de silicone para vedação, incolor, tipo PVC, 280 gramas** | **Un** | **600** | **9,90** | **AFIX**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **356** | **356** | **Aplicador para Silicone - Indicado para aplicar silicone e outros selantes em sachê Fabricado em alumínio com acabamento pintado, proporcionando leveza durante a aplicação e resistência à corrosão/oxidação. Especificações: Material do aplicador de silicone: alumínio Acabamento do aplicador de silicone: pintado Tipo do refil do aplicador de silicone: sachê Capacidade mínima: 300 ml, peso do produto aproximadamente: 500g.** | **Un** | **200** | **9,90** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **408** | **408** | **Alicate de crimpagem para conectores RJ45 e RJ11, cavas para conectores 6 e 8 pinos, mínimo 25x10, peso 30 gramas.** | **Un** | **80** | **24,90** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **410** | **410** | **Escova manual de aço inox 4 fileiras cabo de madeira ou de plástico, 285x36x26mm** | **Un** | **80** | **5,99** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **415** | **415** | **Colher de Pedreiro sem solda Canto Redondo Comp. 7" com cabo madeira** | **Un** | **80** | **9,80** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **416** | **416** | **Colher de pedreiro com cabo de madeira, cantos arredondados n° 10, sem solda.** | **Un** | **80** | **10,80** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **417** | **417** | **Lima chata 4" com cabo, emborracho 4"** | **Un** | **80** | **9,80** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **418** | **418** | **Lima triangular com cabo 4"** | **Un** | **80** | **9,90** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **420** | **420** | **Desempenadeira lisa. De aço com cabo de madeira Para aplicar e regularizar (desempenar) argamassas de revestimento ou acabamento. Tamanho 12 x 25**  | **Un** | **80** | **7,30** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **421** | **421** | **Desempenadeira dentada. De aço com cabo de madeira, para fazer sulcos. Tamanho 12x25** | **Un** | **80** | **7,30** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **422** | **422** | **Desempenadeira plástica PVC 17x30** | **Un** | **80** | **5,90** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **423** | **423** | **Ponteira de pedreiro 10", com haste curvada e cabo de madeira,em aço carbono especial de alta qualidade.** | **Un** | **80** | **12,70** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **424** | **424** | **Formão chanfrado esmeril temperado ½", aço cromo vanádio temperado e lixado, cabo de madeira.** | **Un** | **80** | **12,80** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **425** | **425** | **Formão chanfrado ¼, aço carbono.** | **Un** | **80** | **10,80** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **427** | **427** | **Talhadeira redonda 10x18mm, em aço carbono**  | **Un** | **80** | **12,20** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **429** | **429** | **Grosa chata 200 mm, 8", em aço, cabo: plástico** | **Un** | **80** | **20,80** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **431** | **431** | **Pé de cabra aço sextavado 3/4 “ 600 mm** | **Un** | **80** | **19,80** | **NACIONAL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **434** | **434** | **Torques armador 12", em aço carbono** | **Un** | **80** | **21,80** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **438** | **438** | **Plaina manual nº 01, material ferro fundido, base plana, dimensões: 140x40x30mm**  | **Un** | **30** | **44,80** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **447** | **447** | **Conjunto de mangueira para Jardim, material: plástico, comprimento: 30 metros, acompanha conector, adaptador, bico e esguicho.** | **Un** | **80** | **49,00** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **448** | **448** | **Conjunto de mangueira para Jardim, material: plástico, comprimento: 50 metros, acompanha conector, adaptador, bico e esguicho.** | **Un** | **200** | **89,00** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **449** | **449** | **Mangueira para jardim 20m de comprimento, feita em PVC, com material reciclável, rosca ½" e ¾" com adaptador incluso, espessura de 2,5mm, bico com leque ajustável.** | **Un** | **80** | **29,00** | **ALUMASA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **451** | **451** | **Metros de coreda sisal 10 mm torcida monofilamento 100% natural** | **m** | **300** | **1,09** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **452** | **452** | **Fechadura de entrada cromada mínimo 40 mm, maçaneta retangular** | **Un** | **600** | **26,90** | **3F**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **453** | **453** | **Fechadura de entrada cromada mínimo 40 mm, maçaneta redonda** | **Un** | **600** | **26,90** | **3F**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **454** | **454** | **ferrolho para porta em aço 45 mm com porta cadeado** | **Un** | **300** | **7,90** | **SOPRANO**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **480** | **480** | **KITS CHUMBADOR AÇO 3/8 X 2.1/2 COM PARAFUSO C 50/UN** | **Un** | **400** | **89,00** | **ANCORA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **481** | **481** | **KITS CHUMBADOR AÇO 1/4 X 2 COM PARAFUSO C/ 50 UN** | **Un** | **10** | **69,00** | **ANCORA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **496** | **496** | **UNIÃO SOLDÁVEL 25 MM** | **Un** | **80** | **3,58** | **PRECON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **499** | **499** | **CILINDRO PARA FECHADURA CROMADO** | **Un** | **300** | **14,90** | **SOPRANO**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **508** | **508** | **JOELHO AGUA 900 MARROM - - 75MM** | **Un** | **200** | **22,70** | **PRECON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **513** | **513** | **LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM** | **Un** | **200** | **3,85** | **PRECON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **514** | **514** | **LUVA SOLDÁVEL CORRER PVC - 25MM** | **Un** | **200** | **1,65** | **PRECON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **523** | **523** | **KG CORRENTE SOLDADE GALVANIZADA 08 MM** | **Kg** | **100** | **19,70** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **537** | **537** | **Bocal porcelana ampliação de E27 para E-40** | **Un** | **200** | **4,49** | **GERMER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **546** | **546** | **Chapa lisa 18/1200 x 2000mm** | **Un** | **100** | **134,90** | **MEINCOL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **547** | **547** | **Telha aluzinco ondulada esp. 0,50 c/ 2,00m** | **Un** | **200** | **54,90** | **MEINCOL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **548** | **548** | **TABUA DE PINHEIRO 4.20 M X 30** | **Un** | **26** | **49,00** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **550** | **550** | **MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO DURO 10 CM X 10 CM X 4,2** | **Un** | **1040** | **38,90** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **551** | **551** | **TABUA DE PINHEIRO DE 30 CMX5,40M** | **Un** | **26** | **59,00** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **552** | **552** | **GUIA DE PINHEIRO 15CM X 5,4 M** | **Un** | **26** | **26,90** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **563** | **563** | **ADAPTADRO SOLDÁVEL C/ ROSCA 1/2-025 MM** | **Un** | **300** | **0,69** | **PRECON**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **572** | **572** | **FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA MADEIRA** | **Un** | **80** | **26,70** | **3F**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **579** | **579** | **BANDEJA PARA TINTA GRANDE**  | **Un** | **20** | **3,96** | **ROMA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **580** | **580** | **ROLO ANTI RESPINGO COM CABO 23 CM** | **Un** | **100** | **12,69** | **ROMA**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **596** | **596** | **REJUNTE PARA LAJOTAS** | **Un** | **50** | **3,90** | **PORTOKOLL**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **613** | **613** | **ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS** | **Un** | **50** | **16,20** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **614** | **614** | **ALICATE BICO DE PAPAGAIO 10 POLEGADAS** | **Un** | **50** | **21,60** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **615** | **615** | **ALICATE JACARÉ 10 POLEGADAS** | **Un** | **10** | **21,60** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **616** | **616** | **ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 10 POLEGADAS** | **Un** | **10** | **21,60** | **MISTER**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **640** | **640** | **PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 12-14X3M** | **Un** | **10** | **45,90** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **641** | **641** | **PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 8-11X2M** | **Un** | **10** | **16,90** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **643** | **643** | **ESCORAS DE EUCALIPTO 1,5M** | **Un** | **15** | **1,80** | **GRAZZIOTIN**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **650** | **650** | **METROS DE CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 28** | **m** | **20** | **57,80** | **IRMÃOS SANTOS**  |
| **MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP** | **651** | **651** | **UNIDADES DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO "T" AUTURA LIVRE 2M** | **Un** | **40** | **98,70** | **CONCRETO 5K**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **1** | **1** | **Tubo galvanizado 60.30 mm x3 mm x 6 metros** | **Un** | **400** | **220,00** | **ULTRA TUBO**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **2** | **2** | **TUBO DESCARGA SOBREPOR 40MM X 1,6M C/ CURVA** | **Un** | **300** | **6,90** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **12** | **12** | **KG de Eletrodo para solda pesada 48 com 4mm** | **Kg** | **100** | **17,80** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **20** | **20** | **KG de Prego 14x21mm, aço polido com cabeça, acondicionados em sacos de 1kg** | **Kg** | **150** | **10,35** | **GERDAU**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **37** | **37** | **Unidades de buchas de fixação, bitola de 3mm, para concreto e alvenaria. Apresenta aletas e braços que fazem a bucha não girar dentro do furo. Produzido em polietileno de alta densidade. Utilizado com parafuso de rosca madeira ou auto-atarraxante. Utilizado para fixação de armários, prateleiras, quadros, acessórios de banheiro, etc. Com ou sem anel.** | **Un** | **2300** | **1,27** | **USAF**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **53** | **53** | **Unidades de pimentão (isolador) porcelana** | **Un** | **400** | **5,00** | **GERMER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **74** | **74** | **Disco de corte fino 7"** | **Un** | **200** | **4,76** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **75** | **75** | **Disco de Corte fino 4"** | **Un** | **200** | **2,00** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **76** | **76** | **Disco de corte para cortar ferro 115x1,0x22,2mm**  | **Un** | **250** | **1,88** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **78** | **78** | **Disco de corte para cortar ferro 304,8x3,2x25,4mm** | **Un** | **200** | **12,07** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **90** | **90** | **Joelhos marrom, misto, composição: PVC, tamanho 90°, bitola 25mm** | **Un** | **700** | **0,23** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **94** | **94** | **JOELHO 90° MISTO Ø 25MM SOLDÁVEL, COMPOSIÇÃO:PVC** | **Un** | **600** | **0,96** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **101** | **101** | **Picareta alvião metálica completa reforçada, com olho de 70x45mm e cabo de madeira de lei de 90 cm de comprimento**  | **Un** | **150** | **46,60** | **TRAMONTINA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **104** | **104** | **Kg de arame aço galvanizado n° 18** | **Kg** | **400** | **13,34** | **GERDAU**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **105** | **105** | **Kg de arame aço galvanizado n° 16** | **Kg** | **300** | **11,04** | **GERDAU**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **109** | **109** | **Telha ondulada formada por camada de zinco na superfície do aço galvanizado 7mx1,10m pode ser utilizada em temperatura até 315 °C** | **Un** | **800** | **197,00** | **GERDAU**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **122** | **122** | **Marreta quadrada com cabo de madeira, peso: 2kg, forjada em aço especial proteção Rotband no cabo** | **Un** | **50** | **37,00** | **MONFORT**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **130** | **130** | **Serrote profissional 22", dentes médios, cinco dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada.** | **Un** | **80** | **26,90** | **RAMADA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **131** | **131** | **Serrote profissional 24", dentes pequenos, sete dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado, maior precisão no corte de madeiras e segurança ao operador da ferramenta. Cabo ergonômico produzido em madeira envernizada.** | **Un** | **50** | **26,90** | **RAMADA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **148** | **148** | **Unidades de Parafusos sextavado, para lavatório 8mm, composição: metal e nylon.** | **Un** | **2500** | **1,14** | **BIGFER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **150** | **150** | **CAIXA COM 200 PARAFUSOS 4,8CMX50MM, AUTO ATARRAXANTE, CABEÇA: PANELA, TIPO DE ENCAIXE PHILIPS** | **Cx** | **250** | **28,00** | **BIGFER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **167** | **167** | **Conector perfurante 70 mm** | **Un** | **700** | **63,00** | **INTELI**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **168** | **168** | **CONECTOR PARALELO UNIVERSAL DE 1 PARAFUSO, PADRÃO CEEE, COM PORCA E ARRUELA EM AÇO GALVANIZO A FOGO, CARREGADO COM COMPOSTO ANTI-ÓXIDO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SELADA**  | **Un** | **1300** | **5,61** | **INTELI**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **176** | **176** | **Soquetes Antivibratório Lâmpada Fluorescente T8 T10 124E** | **Un** | **1300** | **2,60** | **GRETON**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **182** | **182** | **Fita isolante antichama, cor: preta, 10 metros, NBR 5057 e 5037** | **Un** | **700** | **2,14** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **188** | **188** | **Metros de Cabo de alumínio multiplex 2x10mm** | **m** | **6500** | **2,40** | **INTELI**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **189** | **189** | **Rolos de Cabo flexível 100metros, preto, acondicionados em rolos de 100mts.** | **m** | **200** | **2,12** | **MEGASUL**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **222** | **222** | **Lixa d'agua "folha" grana 100, 120, 220 e 300, tamanho da folha: 22,5x27,5 cm** | **Un** | **800** | **0,99** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **290** | **290** | **Cola branca para Madeira, a base de PVA, em tubo de 1kg, indicado na colagem de madeiras, aglomerados, compensados, laminados, revestimentos para concreto, cimento e também na montagem de móveis.**  | **Un** | **700** | **16,89** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **291** | **291** | **Caixa de grampo 106/6, com 3.500 unidades, para grampeadeira.** | **Cx** | **250** | **8,14** | **ROCAMA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **311** | **311** | **Pincel de pintura n° 2", cabo plástico, cerda gris.** | **Un** | **400** | **1,55** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **312** | **312** | **Pincel de pintura n° 3", cabo plástico, cerda gris.** | **Un** | **400** | **4,19** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **326** | **326** | **Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 150g** | **Un** | **600** | **8,59** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **327** | **327** | **Bisnagas de adesivo plástico, composição: PVC, 75g** | **Un** | **500** | **2,73** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **330** | **330** | **Adesivo Instantâneo Multiuso, tipo SuperBonder Original, Henkel 1,5g** | **Un** | **900** | **2,55** | **HENKEL**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **331** | **331** | **Vaso sanitário comum-louça-formato padrão ovalado-cor branca, convencional, saída vertical aprox. 67x38x40 PxLxA, aproximadamente bacia de 6L** | **Un** | **300** | **84,60** | **DECA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **333** | **333** | **Espude para ligação de vaso sanitário** | **Un** | **500** | **1,84** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **340** | **340** | **Lavatório oval em louça branca 29,5x39,5x16 cm com coluna 62x15,50x16 cm**  | **Un** | **300** | **82,95** | **DECA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **342** | **342** | **Torneira para lavatório (pia) de metal, cor: cromado.** | **Un** | **300** | **27,77** | **TALITA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **343** | **343** | **Torneira para pia de cozinha de metal, cor: cromado.** | **Un** | **300** | **28,28** | **TALITA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **350** | **350** | **Sifão universal extensível para pia, composição: plástico** | **Un** | **350** | **3,37** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **353** | **353** | **Tubos veda calha para vedação, cor cinza, tipo PVC, 280 gramas** | **Un** | **700** | **11,23** | **POWER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **358** | **358** | **TE marrom soldável, formato liso, composição: PVC, bitola: 25mm** | **Un** | **1000** | **0,33** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **362** | **362** | **TE para esgoto, formato: liso, composição: PVC, bitola: 75mm** | **Un** | **400** | **5,20** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **363** | **363** | **TE PVC Ø25 mm soldável** | **Un** | **600** | **0,36** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **389** | **389** | **Curva para Eletroduto PVC Longo ER-02 3/4" Preta Características: Proteção mecânica para instalações elétricas. Tipo: Longo Modelo: ER-02; Material: PVC**  | **Un** | **700** | **1,12** | **MARIMAR**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **401** | **401** | **Nível de madeira 350 mm de comprimento ângulo de 0 a 360°** | **Un** | **80** | **12,15** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **402** | **402** | **Nível de madeira 300 mm de comprimento ângulo de0 a 360** | **Un** | **80** | **11,02** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **419** | **419** | **Linha para pedreiro lisa, 0,8mmx100m em nylon.** | **Un** | **200** | **3,74** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **450** | **450** | **Rolo filme constituído de polietileno resistente, com a impressão na diagonal nas cores amarela e preta sucessivamente – Fita Zebrada de sinalização e demarcação de Área em polietileno listras amarelo/preto 70mm x 200 metros** | **m** | **150** | **12,90** | **PLASTCOR**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **466** | **466** | **conector de torção para cabos e fios 2,5 - 10 mm** | **Un** | **50000** | **7,51** | **HYDRA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **467** | **467** | **conector de torção 16 mm** | **Un** | **500** | **10,65** | **HYDRA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **471** | **471** | **refletor de led slim 100w branco frio uso externo**  | **Un** | **10** | **259,74** | **AVANT**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **485** | **485** | **KITS GANCHO 5.5 X 70 MM ZINCADO G-8COM 100 PEÇAS** | **Un** | **2000** | **41,30** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **497** | **497** | **UNIÃO SOLDÁVEL 40 MM** | **Un** | **300** | **14,19** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **515** | **515** | **REGISTRO DE GAVETA 3 4" METAL PRATA CROMADO** | **Un** | **200** | **39,29** | **TALITA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **525** | **525** | **TÊ 90° AZUL SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 1/2 X 20MM**  | **Un** | **200** | **1,91** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **536** | **536** | **Isolador roldana de porcelana 76x79mm** | **Un** | **100** | **4,90** | **CONEX**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **540** | **540** | **PARAFUSADEIRA COMPLETA COM PONTEIRA**  | **Un** | **500** | **395,92** | **BOSCH**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **544** | **544** | **Rebitadeira** | **Un** | **600** | **23,17** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **553** | **553** | **M² DE FORRO EM PVC** | **m** | **600** | **10,10** | **MEDAFORRO**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **559** | **559** | **CAPA CONSTITUÍDA POR PVC RETARDANTE A CHAMA, TIPO DE CABO A PARES DE CABO TRANÇADO, CATEGORIA CAT 5E, TIPO U/UTP, BITOLA 24 AWG, 305 METROS** | **Un** | **10** | **447,11** | **LAN EXPERT**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **560** | **560** | **CAT 5E, U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, AZUL, CAPA EXTERNA PVC NA OPÇÃO CMX, DIÂMETRO 4,8 MM, NVP 68% 305 METROS** | **m** | **10** | **447,11** | **LAN EXPERT**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **561** | **561** | **PARAFUSOS PARA VASO SANITÁRIO UNIVERSAL** | **Un** | **100** | **1,20** | **BIGFER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **562** | **562** | **TAMPÃO 025MM** | **Un** | **500** | **0,45** | **TUBOZAN**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **590** | **590** | **MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA** | **Un** | **80** | **63,40** | **LIEGE**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **592** | **592** | **PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO**  | **Un** | **100** | **1,23** | **BIGFER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **598** | **598** | **SEPARADOR DE PISO PACOTE COM 100UD** | **Un** | **50** | **2,30** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **600** | **600** | **BOTA EM PVC CANO MÉDIO SEM FORRO** | **Un** | **50** | **22,53** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **607** | **607** | **SARGENTOS MEDIOS** | **Un** | **20** | **32,00** | **MISTER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **609** | **609** | **JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA**  | **Un** | **10** | **21,90** | **KALA**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **619** | **619** | **SERRA MANUAL MEIA ESQUADRIA**  | **Un** | **1** | **230,00** | **MISTER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **622** | **622** | **MEIA ESQUADRIA ELÉTRICA, SERRA MONOFÁSICA** | **Un** | **1** | **1.165,00** | **SKIL**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **630** | **630** | **CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE ACORDO COM A NBR 15071 EM PVC NA CRO LARANJA, ALTURA 750MM, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS "TIPO COLMEIA" NA COR BRANCA. BASE QUADRADA 400 X 400MM** | **Un** | **300** | **33,00** | **WORKER**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **646** | **646** | **CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS** | **Un** | **10** | **1.460,00** | **FIBRA OESTE**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **647** | **647** | **CAIXA D'ÁGUA 500 L DE POLIETILENO** | **Un** | **15** | **140,00** | **FIBRA OESTE**  |
| **J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** | **657** | **657** | **CAIXA DE INSPEÇÃO 100** | **Cx** | **10** | **110,00** | **METASUL**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **293** | **293** | **Massa corrida PVA, massa fina 5 a 6 m², grossa 8 a 12m², pronta para uso. Galão de 3,6 litros** | **Un** | **300** | **14,70** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **295** | **295** | **TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS**  | **Un** | **1000** | **43,30** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **296** | **296** | **TINTA VERNIZ CETOL GALÃO 3,6 LITROS** | **Un** | **500** | **59,00** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **297** | **297** | **Tinta acrílica semi brilho galão de 3,6 lt** | **Lta** | **1500** | **43,45** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **298** | **298** | **TINTA ACRÍLICA FOSCO PREMIUM GALÃO 3,6 LITROS** | **Un** | **500** | **41,60** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **300** | **300** | **TINTA ACRÍLICA PVC GALÃO DE 18 LT BRANCA**  | **Un** | **200** | **91,00** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **578** | **578** | **MASSA CORRIDA 3,6L ALVENARIA** | **Un** | **100** | **14,70** | **SANTA COR**  |
| **JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME** | **582** | **582** | **TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18 LITROS COR AZULEJO DE CASA**  | **Un** | **100** | **176,00** | **SANTA COR**  |
| **MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **251** | **251** | **Perneiras Reptec 3 OU 5 Talas com Velcro,Confeccionada em duas camadas de material sintético (bidim) de 4 mm com três ou cinco talas em polipropileno soldadas eletronicamente, fechamento ajustável através de velcro, bordas com acabamento em viés e solda eletrônica. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **80** | **19,00** | **JOG/CA 26453**  |
| **MAGAZINE MENEGHEL LTDA** | **195** | **195** | **CAIXAS DE CABO DE REDE CAT6, COM 305M, COR AZUL, PRODUZIDO COM 4 PARES TRAÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA PVC NA OPÇÃO CMX. DIÂMETRO 4,8MM. UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES** | **Cx** | **20** | **548,00** | **NEXT/ RRP**  |
| **MAGAZINE MENEGHEL LTDA** | **203** | **203** | **MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ** | **Un** | **20** | **254,90** | **KINGSTON/CRUCIAL**  |
| **WILLIAN PABLO LAMPERTI** | **631** | **631** | **Tacha bidirecional (tachão viário), cor amarela, padrão NBR 14636:2013, com elemento refletivo (disponibilidade cristal, âmbar e rubi), dimensões mínimas aproximadas de 50mmx150mmx250mm (AxLxC), com dois pinos de fixação. Composição mínima, poliéster de alta resistência que aguenta altas compressões mecânicas. Especificações do produto: Tachão é um dispositivo muito utilizado para redução de velocidade e também como separador das vias. Organiza as vias de trânsito tanto para os veículos e também aos pedestres trazendo a segurança de todos.**  | **Un** | **2000** | **14,00** | **SINALTEC**  |
| **WILLIAN PABLO LAMPERTI** | **632** | **632** | **Kg de Cola com catalisador para fixação de tachas e tachões, acondicionadas em galões de aproximadamente 3,6 litros** | **Un** | **1500** | **12,00** | **SINALTEC**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **236** | **236** | **Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, modelo Gunn, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, acabamento em viés verde, costurada com linha de nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm. Obs.: Variação de +- 5 mm.Tamanhos: P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **1000** | **9,90** | **ARCLAN / CA 31179**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **237** | **237** | **Luva de Raspa modelo canadense Punho 7cm material de couro tamanho único na cor cinza. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **350** | **4,95** | **ZANEL / CA 16074**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **238** | **238** | **Luva de segurança, confeccionada em látex reforçado, para uso no recolhimento de animais mortos, forrada em malha de algodão, com punho de 28cm, impermeável e de boa resistência, com certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA). Tamanhos: P ao GG** | **Un** | **700** | **2,10** | **VOLK / CA 38310**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **244** | **244** | **Bota de segurança material couro vaqueta, cor preta, com elástico na lateral recoberto, confeccionado em couro lixado, dorso acolchoado, forro de TNT, com biqueira de plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade em poliuretano (PU). Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos do 35 ao 44** | **Un** | **400** | **32,50** | **CARTOM / CA 29391**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **250** | **250** | **Capacetes tipo 3M H-700 alinham conforto extremo, ajuste perfeito e proteção eficaz. Além disso, são leves, o que possibilita maior conforto durante toda a jornada de trabalho. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **80** | **33,50** | **3M - CA 29638 / H-700**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **267** | **267** | **Capa de chuva em PVC forrada. Características: Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão. Touca Fixa Manga Longa Cor amarela. Tamanhos P ao GG. Com certificado de Aprovação (CA)** | **Un** | **300** | **10,55** | **BRASCAMP / CA 28449**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **268** | **268** | **Protetor Auricular tipo reutilizável modelo CG38, tamanho único com três flanges tipo “cogumelo”, macio, antialérgico, seu design se adapta confortavelmente em qualquer canal auditivo. Fabricado em copolímero com cordão. Atenuação 10Db. Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **300** | **0,90** | **PROTECT / CA 17664**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **270** | **270** | **Máscara tipo filtrante altura 0,01cm e largura 13 cm comprimento 15 cm, cor cinza.Com certificado de Aprovação (CA).** | **Un** | **200** | **0,95** | **CAMPER / CA 38946**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **271** | **271** | **Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo confeccionado em elastômero, com duas aberturas laterais e uma central, com válvulas de inalação e filtros externos rosqueados. Fixação com tirantes elásticos ajustáveis, um na parte superior e o outro, na parte inferior, para encaixe na cabeça do usuário. Deverá vir equipado com dois filtros para vapores orgânicos e gases ácidos. Com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).** | **Un** | **200** | **36,00** | **PLASTCOR / CA 39429**  |
| **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA** | **275** | **275** | **Sabonete esfoliante mecânico, limpeza pesada, em embalagem de 250 gramas, para limpeza das mãos** | **Un** | **1200** | **7,35** | **NUTRIEX**  |
| **SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI** | **245** | **245** | **Botina com fechamento em elástico lateral; confeccionada em couro, montada no sistema STROBEL; Solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; possui biqueira de aço; testada e aprovada pelas normas ABNT NBR ISO 20345/2008. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 35 ao 46.** | **Un** | **200** | **34,56** | **FSEG - MODELO\_BEA EC CA\_35099**  |
| **SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI** | **247** | **247** | **Bota ocupacional, em cano longo, com cabedal na cor azul e solado na cor amarela resistente a óleo combustível, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só. Acabamento interior em meia de poliéster 100% na cor preta. Com certificado de Aprovação (CA). Tamanhos: 34 ao 46** | **Un** | **400** | **28,50** | **WORKFLEX\_MODELO\_43WFLAA6**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **197** | **197** | **MOUSE OPTICO PARA ESCRITÓRIO USB** | **Un** | **200** | **8,00** | **PISC**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **198** | **198** | **TECLADO MULTIMÍDIA USB 2.0**  | **Un** | **200** | **21,75** | **PISC**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **199** | **199** | **FONTES 200 WATTS ATX 24P**  | **Un** | **200** | **52,50** | **VINIK**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **200** | **200** | **ESTABILIZADOR 300VA**  | **Un** | **100** | **87,91** | **TS SHARA**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **201** | **201** | **CONECTOR RJ45** | **Un** | **1000** | **0,40** | **MULTITOC**  |
| **GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI** | **202** | **202** | **MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2100MHZ** | **Un** | **20** | **336,00** | **MULTILASER**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **8** | **8** | **Tubos de canos para esgoto 75mm, formato liso, composição: PVC, bitola: 75mm** | **Un** | **200** | **35,93** | **PLASTILIT**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **87** | **87** | **JOELHOS 90°MARROM PVC SOLDÁVEL 25MM OU 3/4 SOLDÁVEL** | **Un** | **900** | **0,20** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **88** | **88** | **JOELHO 90° MARROM PVC SOLVDÁVEL 20MM OU 1/2 SOLDÁVEL** | **Un** | **400** | **0,19** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **89** | **89** | **JOELHOS 90° BRANCO PVC ROSQUEÁVEL 20MM OU 1/2 ROSQUEÁVEL**  | **Un** | **700** | **0,94** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **95** | **95** | **Joelho 90º misto Ø 25mm x ½", composição: PVC.** | **Un** | **600** | **0,85** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **133** | **133** | **Luminária corpo refletor estampado em alumínio - Tipo IP 120 Pescoço injetado em Alumínio SAE 350, aberta e com grade de proteção para a lâmpada, encaixe: Ø26 mm, base E-27: fixo, 1 x mista 250w, 1 x vapor mercúrio 125w, 1 x vapor de sódio 70w. Dimensões da carcaça: 330x237x106mm**  | **Un** | **80** | **27,45** | **JRC**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **151** | **151** | **Metros de Fio flexível 1x2,5 mm antichama 450v/750v cor azul.** | **m** | **4800** | **0,91** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **152** | **152** | **Metros de Fio flexível 1x2,5 mm antichama 450v/750v cor vermelho**  | **m** | **4800** | **0,91** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **153** | **153** | **Metros de Fio rígido AWG para instalação, cor vermelha, bitola: 2,5mm** | **m** | **3500** | **0,95** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **154** | **154** | **Metros de Fio rígido AWG para instalação, cor azul, bitola: 2,5mm** | **m** | **4000** | **0,95** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **155** | **155** | **Metros de Fio rígido AWG para instalação, cor verde, bitola: 2,5mm** | **m** | **3500** | **0,95** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **156** | **156** | **Metros de Fio AWG 6 mm vermelho flexível com cobertura em PVC anti-inflamável** | **Un** | **4800** | **2,33** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **157** | **157** | **Metros de Fio AWG 6 mm padrão azul flexível com cobertura em PVC anti- inflamavel** | **m** | **4800** | **2,33** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **159** | **159** | **Metros de fios 4mm azul, podendo ser acondicionados em rolos de 100m** | **m** | **4300** | **1,62** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **160** | **160** | **Metros de fios 4mm vermelho, podendo ser acondicionados em rolos de 100m** | **m** | **4300** | **1,58** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **161** | **161** | **Metros de fios 4mm verde podendo ser acondicionados em rolos de 100m** | **m** | **4000** | **1,58** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **162** | **162** | **Metros de Fio Paralelo 2x2,50mm** | **m** | **8500** | **2,04** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **166** | **166** | **Reator 400w, vapor metálico, interno** | **Un** | **300** | **50,62** | **JRC**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **169** | **169** | **Conector tripolar de porcelana 6 mm 30 A**  | **Un** | **50** | **1,19** | **DECORLUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **171** | **171** | **Conector de Barra com 12 bornes 10mm, cor branca, 6mm de polietileno** | **Un** | **3500** | **2,71** | **DECORLUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **177** | **177** | **Suporte plafonier com soquete de louça branco simples 1 lâmpada com parafuso** | **Un** | **6300** | **2,52** | **JRC**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **179** | **179** | **Suporte de louça para lâmpada E -40.** | **PÇ** | **400** | **4,50** | **DECORLUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **183** | **183** | **Rolo de fita isolante 20 m, antichama, NBR 5057 e 5037** | **Un** | **1200** | **2,88** | **SOPRANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **186** | **186** | **Metros de Cabo flexível azul de cobre 2,5mm, cobertura de PVCanti-inflamável** | **m** | **1800** | **0,91** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **187** | **187** | **Metros de Cabo flexível vermelho de cobre 2,5mm, cobertura de PVC anti-inflamável** | **m** | **1800** | **0,91** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **190** | **190** | **Metros de Cabo flexível azul de cobre 4mm, cobertura de PVC anti-inflamável** | **m** | **1500** | **1,58** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **191** | **191** | **Metros deCabo flexível vermelho de cobre 4mm, cobertura de PVCanti-inflamável** | **m** | **1500** | **1,58** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **192** | **192** | **Metros de Cabo flexível azul de cobre 10mm, cobertura de PVC anti-inflamável** | **m** | **1500** | **3,94** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **193** | **193** | **Metros de Cabo flexível vermelho de cobre 10mm, cobertura de PVC anti-inflamável** | **m** | **1500** | **3,94** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **194** | **194** | **Rolos de Cabo de 2 vias flexível na bitola 2,5 milímetros com capa externa, Material do Condutor: Cobre. Tensão: 750 Volts, rolo de 100 mts.** | **m** | **130** | **261,60** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **196** | **196** | **CAIXAS DE CABO DE REDE CAT6 ANTICHAMA, COM 350M. PRODUZIDO COM 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CAPA CONSTITUÍDA POR PVC RETARDANTE A CHAMA. UTILIZADO PARA A INSTALÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES.** | **Cx** | **5** | **714,00** | **LEGRAND**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **204** | **204** | **Metros de Tubo espiral - organizador de fios (spaghetti), fabricado em polietileno, grande flexibilidade, permitindo facilmente guiar os cabos em qualquer direção. Durável, reutilizável, pois sempre volta à forma espiralada. Permite amarração em diferentes diâmetros de cabos, como por exemplo: chicotes, fios de computador, telefone, etc. Comprimento mínimo: 1 metro, Diâmetro mínimo: 1".** | **Un** | **1000** | **6,48** | **DUTOPLAST**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **205** | **205** | **CINTA REDONDA GALVANIZADA PARA POSTE 220 MM** | **Un** | **400** | **20,57** | **MILANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **206** | **206** | **Cinta redonda galvanizada para poste 230 mm** | **Un** | **400** | **20,96** | **MILANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **207** | **207** | **Cinta redonda para poste 270 mm(10.5/8"), aço galvanizado, ABNT 1010 a 1020** | **Un** | **400** | **23,09** | **MILANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **208** | **208** | **Cinta redonda para poste 290 mm(11.27/64"), aço galvanizado, ABNT 1010 a 1020** | **Un** | **400** | **23,92** | **MILANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **211** | **211** | **Braçadeira PVC rosqueável 25mm ou ¾ cor cinza** | **Un** | **600** | **1,19** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **212** | **212** | **Pacotes de Cinta plástica abraçadeira 20cm,**  | **Un** | **1000** | **5,88** | **ENERBRAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **218** | **218** | **Tesoura para Poda 19cm a 21cm, curvada ou reta, com lâmina metálica e cabo anatômico e ergonômico de plástico.** | **Un** | **80** | **14,36** | **TRAMOTINA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **224** | **224** | **Luva hidráulica Marrom PVC roscável 25mm ou 3/4** | **Un** | **700** | **0,26** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **225** | **225** | **Luva hidráulica Marrom PVC 20mm ou ½ roscável** | **Un** | **800** | **0,24** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **234** | **234** | **Luva para Eletroduto de PVC 3/4" Preta. Aplicação: São fabricados com pontas roscáveis, sendo portanto indicado o uso da luva roscavel para conectar um eletroduto a outro ou as conexões. Material: PVC**  | **Un** | **400** | **0,60** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **235** | **235** | **Luva para Eletroduto de PVC 1 POLEGADA Preta Aplicação: São fabricados com pontas roscáveis, sendo, portanto, indicado o uso da luva roscavel para conectar um eletroduto a outro ou as conexões.**  | **Un** | **400** | **0,70** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **320** | **320** | **Flexível formato liso composição de PVC, tamanho 50 cm para Pia** | **Un** | **600** | **2,29** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **321** | **321** | **Flexível formato liso composição de PVC, tamanho 60 cm para Pia** | **Un** | **600** | **3,02** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **322** | **322** | **Flexível formato liso composição de PVC, tamanho 70 cm para Pia** | **Un** | **600** | **4,52** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **323** | **323** | **Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm** | **Un** | **800** | **1,98** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **324** | **324** | **Fita veda rosca, composição: PVC, tamanho: 18mmx50m** | **Un** | **600** | **2,46** | **TECNOTAPE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **325** | **325** | **Fita Veda Rosca: tamanho: 18mmx25m** | **Un** | **600** | **1,28** | **TECNOTAPE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **336** | **336** | **Chuveiro elétrico s/ cano 4 temperaturas, botão liga/desliga, 220 v** | **Un** | **500** | **39,60** | **LORENZETTI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **341** | **341** | **Torneira elétrica para cozinha, 3 temperaturas, tensão elétrica: 220V, potência: 5500W** | **Un** | **200** | **52,72** | **LORENZETTI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **348** | **348** | **Válvula de lavatório (pia) de metal tamanho padrão** | **Un** | **400** | **11,69** | **METAIS REIS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **349** | **349** | **Caixa sifonada PVC DN 150 x 150 x 50** | **Un** | **300** | **12,91** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **351** | **351** | **Válvula de pia de cozinha de metal tamanho padrão** | **Un** | **400** | **8,52** | **METAIS REIS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **368** | **368** | **Tomada de embutir, modelo simples, composição: plástico** | **Un** | **700** | **2,28** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **369** | **369** | **Tomada 3 pinos para embutir em caixa condulete 10A** | **Un** | **700** | **1,98** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **370** | **370** | **Tomada 3 pinos para embutir em caixa condulete 20A** | **Un** | **700** | **2,04** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **371** | **371** | **Tomada 10 A de sobrepor padrão brasileiro com parafuso 03 polos 2 + terra** | **Un** | **1300** | **4,02** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **372** | **372** | **Tomada com 4 vias e modular preto RJ-11 TTM4 para realizar conexões de telefonia** | **Un** | **600** | **7,56** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **373** | **373** | **Conjunto 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T Cor: Branco Conjunto um interruptor simples de 10A e 250V + uma tomada 2P+T conhecida também como tomada de 3 pinos de 20A e 250V mais uma placa de 4x2 com duas aberturas separadas, mais suporte 4x2".**  | **Un** | **700** | **5,64** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **375** | **375** | **Caixa distribuição de embutir ¾ disjuntores PVC branco. Altura 60cm, Largura 15 cm, Comprimento 14 cm** | **Un** | **700** | **10,08** | **BRUM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **376** | **376** | **Disjuntor Monofásico uni polar Din 32 A** | **Un** | **800** | **4,98** | **SOPRANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **377** | **377** | **Disjuntor 3x32 220-400v com 3 polos 32A** | **Un** | **600** | **25,44** | **SOPRANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **378** | **378** | **Disjuntores 1x32 220-400v com 1 polo 20A** | **Un** | **600** | **4,98** | **SOPRANO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **379** | **379** | **Placa para tomadas em caixa condulete 2/4 com 1 módulo horizontal, fabricada em plástico** | **Un** | **400** | **4,92** | **PLUZIE+MAXIDUTO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **380** | **380** | **Placa cega 4x4 fabricada em plástico na cor branca e não possui módulos** | **Un** | **200** | **2,52** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **381** | **381** | **Placa cega 4x2 fabricada em plástico na cor branca e não possui módulos** | **Un** | **200** | **0,96** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **382** | **382** | **Caixas para condulete ¾, formato 4x4 tipo duplo cor cinza 1 entrada** | **Un** | **500** | **4,98** | **HIDROSSOL**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **383** | **383** | **Adaptador condulete ¾, encaixe simples diâmetro nominal 0.75” cor cinza** | **Un** | **600** | **0,60** | **HIDROSSOL**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **384** | **384** | **Caixas para condulete ¾, formato 4x2 cor cinza 6 entradas** | **Un** | **600** | **4,44** | **HIDROSSOL**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **386** | **386** | **Eletroduto condulete ¾, de plástico rígido PVC na cor cinza, extremidade lisa comprimento 3m** | **Un** | **700** | **8,74** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **387** | **387** | **Eletroduto PVC Rígido, Antichama Rosca 3/4"x3m Preto Aplicação: Instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em obras prediais, comerciais e industriais, onde a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada. Também aplicado nas entradas de padrões residenciais**  | **Un** | **800** | **4,06** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **388** | **388** | **Eletroduto PVC Rígido, Antichama Rosca 1POL"x3m Preto Aplicação: Instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em obras prediais, comerciais e industriais, onde a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada. Também aplicado nas entradas de padrões residenciais**  | **Un** | **800** | **5,76** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **390** | **390** | **Curva para Eletroduto PVC Longo 1POL Características: Proteção mecânica para instalações elétricas Tipo: Longo Modelo: ER-02; Material: PVC**  | **Un** | **700** | **3,24** | **ACQUAS**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **392** | **392** | **Benjamim ou T de 3 saídas 2 polos**  | **Un** | **700** | **3,35** | **ILUMI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **393** | **393** | **Benjamim ou T de 3 saídas 3 polos**  | **Un** | **700** | **4,81** | **ILUMI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **394** | **394** | **Extensão 3,075mm, com cabo, 10 metros, 5 tomadas, bivolt.** | **Un** | **600** | **33,00** | **VOLTIM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **396** | **396** | **Régua de tomadas, mínimo 5 tomadas com fusível, (filtro de linha).** | **Un** | **500** | **16,51** | **VOLTIM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **456** | **456** | **Metros de fio sólido rígido 1,5 mm vermelho** | **m** | **100000** | **0,64** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **457** | **457** | **Metros de fio sólido rígido 1,5 mm branco**  | **m** | **100000** | **0,64** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **459** | **459** | **Metros de fio sólido rígido 2,5 mm vermelho** | **m** | **100000** | **0,97** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **460** | **460** | **Metros de fio sólido rígido 2,5 mm preto** | **m** | **100000** | **0,97** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **464** | **464** | **metros de cabo PP 2x2,5 mm** | **m** | **100000** | **2,64** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **465** | **465** | **metros de cabo PP 4x1,5 mm** | **m** | **25000** | **3,07** | **CORFIO**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **468** | **468** | **conector de barra com 12 bornes 16 mm** | **Un** | **500** | **6,54** | **DECORLUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **470** | **470** | **quadro distribuição universal metálico de embutir capacidade para 24 dijuntores** | **m** | **4000** | **220,80** | **GOMES**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **472** | **472** | **multimetro digital portatil profissional com bateria 3 1/2 dígitos (2000 contagem)** | **Un** | **200** | **50,40** | **FOX LUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **473** | **473** | **plug macho 10 a 250 v 2 pinos brancos**  | **Un** | **50** | **2,39** | **VOLTIM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **474** | **474** | **plug macho tipo L para cabo 20a** | **Un** | **300** | **5,28** | **VOLTIM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **475** | **475** | **PLUG FÊMEA 2 P+T 20 A 3 PINOS DE ACORDO COM NBR E INMETRO** | **Un** | **300** | **1,74** | **VOLTIM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **483** | **483** | **PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 20 METROS AZUL**  | **Un** | **80** | **10,75** | **SUPRAP**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **495** | **495** | **TORNEIRA METAL PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA**  | **Un** | **200** | **27,00** | **METAL FLEX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **501** | **501** | **JOELHO ÁGUA 900 MARROM - - 25 MM**  | **Un** | **200** | **0,20** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **503** | **503** | **TUBO LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO AJUSTÁVEL SANFONADO C/ ESPUDE**  | **Un** | **200** | **9,23** | **ASTRA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **505** | **505** | **TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M** | **Un** | **50** | **9,89** | **PLASTILIT**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **509** | **509** | **REPAROS DE VÁLVULA DOCOL 11/2** | **Un** | **200** | **23,40** | **CENSI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **510** | **510** | **REPAROS DE VÁLVULA DOCOL 11/4** | **Un** | **200** | **23,40** | **CENSI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **511** | **511** | **REPAROS DE VÁLVULA HIDRA 11/2** | **Un** | **200** | **23,40** | **CENSI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **512** | **512** | **REPAROS DE VÁLVULA HIDRA 11/4** | **Un** | **200** | **23,40** | **CENSI**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **516** | **516** | **TUBO EXTENSIVO COM ROSCA 1,5M** | **Un** | **100** | **5,81** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **517** | **517** | **REGISTRO ESFERA VS SOLDÁVEL 20 MM, MARROM** | **Un** | **100** | **3,04** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **519** | **519** | **REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL COMPACTO 25 MM** | **Un** | **100** | **3,72** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **520** | **520** | **VEDANTES PLÁSTICO PARA TORNEIRA ¹/²**  | **Un** | **100** | **0,12** | **HB**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **521** | **521** | **LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40CM** | **Un** | **200** | **1,98** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **522** | **522** | **LIGAÇÃO FLEXÍVEL 50CM** | **Un** | **100** | **2,29** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **526** | **526** | **PLUG ROSCA BRANCO 1/2"** | **Un** | **200** | **0,26** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **527** | **527** | **PLUG ROSCA BRANCO 3/4"** | **Un** | **200** | **0,38** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **528** | **528** | **GRELHA RALO DE PLÁSTICO 15 X 15CM** | **Un** | **200** | **2,33** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **533** | **533** | **TÊ 900 COM ROSCA BRANCO 3/4"** | **Un** | **200** | **1,58** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **534** | **534** | **JOELHO 90° COM ROSCA BRANCO 1/2 "** | **Un** | **200** | **0,72** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **535** | **535** | **JOELHO 90° COM ROSCA BRANCO 3/4"** | **Un** | **200** | **0,94** | **KRONA**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **573** | **573** | **INTERRUPTOR TRIPLO** | **Un** | **100** | **4,50** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **574** | **574** | **TOMADA SISTEMA X COM CAIXA** | **Un** | **100** | **4,02** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **575** | **575** | **TOMADA SISTEMA X DUPLA COM CAIXA**  | **Un** | **200** | **5,22** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **576** | **576** | **TOMADA EMBUTIR DUPLA**  | **Un** | **200** | **3,36** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **587** | **587** | **TOMADA REDE RJ45 CAT 5 E MODULAR** | **Un** | **50** | **15,42** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **588** | **588** | **CAIXA PADRÃO 2 MODULOS COM PLACA** | **Un** | **50** | **6,24** | **PLUZIE**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **589** | **589** | **BATERIA ALCALINA 9 V** | **Un** | **80** | **7,91** | **FOX LUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **593** | **593** | **SENSOR DE INFRA VERMELHO SEMI EXTERNO PARA LÂMPADA** | **Un** | **20** | **23,04** | **QUALITRONIX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **594** | **594** | **REFLETOR LED PARA ÁREA EXTERNA 250W 50W** | **Un** | **20** | **95,88** | **DEMILED**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **595** | **595** | **FIO PARA TELEFONE INTERNO** | **m** | **50** | **106,80** | **MULTITOC**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **635** | **635** | **Unidades de Lâmpada de LED 9W E27, acabamento do vidro leitoso. Com selo PROCEL/INMETRO** | **Un** | **500** | **8,38** | **EMPALUX**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **636** | **636** | **Unidades de Lâmpada LED 20W E27 Econômica 40u. Com selo PROCEL/INMETRO** | **Un** | **500** | **31,15** | **BENLUZ**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **637** | **637** | **Unidades de Lâmpada fluorescente tubular 40W de potência.Base de lâmpada G13.Bulbo tubular do tipo Luz do Dia Plus.Fluxo Luminoso de 2.700 Lúmens.Temperatura de Cor de 5. 000K.Tensão: 220 V.** | **Un** | **5000** | **6,12** | **OSRAM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **638** | **638** | **Unidades de Lâmpada fluorescente tubular bivolt 40w branca, 1,20cm, COM SELO PROCEL/INMETRO** | **Un** | **300** | **6,12** | **OSRAM**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **639** | **639** | **lâmpada econômica 70w 5950lm 360° E 27 branca**  | **Un** | **500** | **56,28** | **KIAN**  |
| **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** | **648** | **648** | **ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE PVC 75MM** | **Un** | **5** | **62,74** | **KRONA**  |
| **PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA** | **254** | **254** | **Óculos de proteção com lentes em policarbonato e tratamento ant-iriscos, armação encaixada na parte superior das lentes e hastes com revestimento de borracha; lentes na cor fumê. Peça similar ao modelo igor, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).** | **Un** | **200** | **11,00** | **EPITEC 4010 CA 16105**  |

02 – AUTORIZAR a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORNECEDOR** | **TOTAL POR FORNECEDOR** | **TOTAL POR EXTENSO** |
| RAFAEL DA SILVA ABREU | 725.654,07 | setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos |
| FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 76.177,00 | setenta e seis mil cento e setenta e sete reais |
| ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI  | 1.418.806,80 | um milhão, quatrocentos e dezoito mil oitocentos e seis reais e oitenta centavos |
| FERRAGEM PEZZOLATTO LTDDA | 80.643,50 | oitenta mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos |
| BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 396.027,30 | trezentos e noventa e seis mil e vinte e sete reais e trinta centavos |
| GUSTAVO ZORTEA | 66.346,50 | sessenta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos |
| MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 660.161,70 | seiscentos e sessenta mil cento e sessenta e um reais e setenta centavos |
| J H SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.217.382,70 | um milhão, duzentos e dezessete mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos |
| JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME | 200.455,00 | duzentos mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais |
| MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.520,00 | mil quinhentos e vinte reais |
| MAGAZINE MENEGHEL LTDA | 16.058,00 | dezesseis mil e cinquenta e oito reais |
| WILLIAN PABLO LAMPERTI | 46.000,00 | quarenta e seis mil reais |
| NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 48.427,50 | quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos |
| SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 18.312,00 | dezoito mil trezentos e doze reais |
| GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI | 32.361,00 | trinta e dois mil trezentos e sessenta e um reais |
| DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.085.894,20 | dois milhões, oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos |
| PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA | 2.200,00 | dois mil e duzentos reais |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR TOTAL ADJUDICADO**  | 7.092.427,27 | sete milhões, noventa e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos |

|  |
| --- |
| . |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Departamento Jurídico