|  |  |
| --- | --- |
|  | ***MUNICÍPIO DE VACARIA***  Rua Ramiro Barcelos, 915, Centro  CNPJ: 87.866.745/0001-16 |

a ) Processo Nº: 7899/2019

b ) Licitação Nº: 100004/2019

c ) Modalidade: Concorrência

d ) Objeto da Licitação: **Contratação de pessoa jurídica para serviços de mão de obra por tarefa**

e ) Fornecedores e Itens Vencedores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Lote** | **Item** | **Descrição** | **UND** | **Qtde** | **Valor Unt** | **Marca** |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **1** | **LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4** | **M³** | **500** | **178,01** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **2** | **PISO CIMENTÍCIO 49X49X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 REJUNTE CIMENTO** | **m²** | **3000** | **86,21** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **3** | **PISO CIMENTÍCIO TÁTIL COLORIDO 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 REJUNTE CIMENTO** | **m²** | **1500** | **125,32** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **15** | **DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017** | **m²** | **2000** | **14,15** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **16** | **EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015** | **m²** | **3000** | **62,25** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **17** | **EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_12/2015** | **m²** | **2000** | **56,22** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **18** | **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016\_P** | **m** | **2000** | **43,89** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **19** | **EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.** | **m²** | **1000** | **67,29** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **20** | **EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.** | **m²** | **1000** | **65,86** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **21** | **REMOÇÃO CALÇADA BASALTO** | **m²** | **2000** | **18,07** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **22** | **PISO BASALTO REGULAR 45X45 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM** | **m²** | **3000** | **142,54** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **23** | **PISO BASALTO FERRUGEM 9,3X20 ARG CIM-AREIA 1:4 3CM** | **m²** | **500** | **296,44** |  |
| **SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA** | **1** | **24** | **PISO BASALTO ONDULAR CLÁSSICO ARG CIM-AREIA 1:4 3CM** | **m²** | **2000** | **240,43** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **45** | **APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA, UMA DEMÃO. AF\_06/2014** | **m²** | **10000** | **11,00** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **46** | **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO** | **m²** | **20000** | **11,10** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **47** | **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS COM SELADOR, COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO** | **m²** | **20000** | **11,60** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **48** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF\_06/2018** | **m²** | **5000** | **38,00** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **49** | **TEXTURA ACRÍLICA, UMA DEMÃO SEM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO** | **m²** | **15000** | **15,30** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **50** | **TEXTURA ACRÍLICA, UMA DEMÃO COM NECESSIDADE DE RT DE SEGURANÇA DO TRABALHO** | **m²** | **15000** | **17,68** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **51** | **PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE TIJOLO À VISTA OU SOBRE CIMENTO** | **m²** | **10000** | **21,20** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **52** | **PINTURA ESMALTE BRILHO SOBRE MADEIRA 2 DEMÃOS, MAIS FUNDO PREPARADOR** | **m²** | **10000** | **28,75** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **53** | **PINTURA ESMALTE BRILHO 2 DEMÃOS EM SUPERFÍCIE METÁLICA, MAIS FUNDO ANTICORROSIVO E LIXAMENTO** | **m²** | **10000** | **21,64** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **54** | **CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO, INCLUINDO APLICAÇÃO** | **m²** | **5000** | **15,40** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **55** | **PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA** | **m** | **2000** | **13,70** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **56** | **LIXAMENTO ESQUADRIA DE FERRO** | **m²** | **5000** | **3,95** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **57** | **LIXAMENTO SUPERFÍCIE DE MADEIRA** | **m²** | **5000** | **2,22** |  |
| **OBJETIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** | **1** | **58** | **PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS** | **m²** | **10000** | **23,05** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **64** | **REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017** | **m²** | **2000** | **3,26** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **65** | **REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA DE COBERTURA** | **m²** | **2000** | **5,64** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **66** | **TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015** | **m²** | **2000** | **12,74** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **67** | **TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015** | **m²** | **2000** | **51,88** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **68** | **TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m²** | **2000** | **34,13** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **69** | **TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, INCLUSO IÇAMENTO.** | **m²** | **2000** | **30,11** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **70** | **TELHAMENTO COM TELHA POLIETILENO** | **m²** | **500** | **39,03** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **71** | **CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **500** | **27,08** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **72** | **CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF\_06/2016** | **m** | **500** | **37,33** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **73** | **TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_06/2016** | **m²** | **2000** | **39,37** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **74** | **CUMEEIRA PARA TELHA AÇO/ALUMÍNIO** | **m** | **500** | **50,33** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **75** | **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016** | **m** | **800** | **41,06** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **76** | **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 55CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **61,17** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **77** | **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **108,05** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **78** | **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 115CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016** | **m** | **800** | **119,30** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **79** | **CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 1,40 M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **169,13** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **80** | **CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **30,73** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **81** | **CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 45 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **50,71** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **82** | **CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **56,19** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **83** | **CAPA DE MURO/ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.** | **m** | **800** | **72,89** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **84** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_12/2014** | **m** | **800** | **27,35** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **85** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_12/2014** | **m** | **800** | **53,55** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **86** | **REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PINGADEIRAS)** | **m²** | **500** | **15,03** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **100** | **JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA.** | **m²** | **500** | **518,16** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **101** | **JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA.** | **m²** | **500** | **518,39** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **108** | **GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8".** | **m²** | **500** | **393,91** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **109** | **PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO** | **m²** | **200** | **365,60** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **110** | **GRADIL EM METALON REDONDO 3/4" VERTICAL, COM GATEIRAS E 2 BARRAS DUPLAS TRASNVERSAIS** | **m²** | **6000** | **323,58** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **111** | **PORTAO EM TELA OTIS E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS** | **m²** | **200** | **689,20** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **112** | **GRADIL EM TELA GALVANIZADA TIPO OTIS COM REQUADRO EM TUBOS DE AÇO 30X20** | **m²** | **1500** | **180,56** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **146** | **GRADIL CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,20 A 2,30 COM PONTAS, ESPAÇAMENTO 2,35 A 3,00, COM ESTACA 1,5M, BLOCOS 40X40X40 INSTALADO** | **m²** | **4000** | **149,75** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **147** | **GRADIL NYLOFOR/BELGO H=2,03, PAINÉIS 2,5X2,03 REVESTIDO COM POLIÉSTER, TUBOS 40X60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE VIGAS DE CONCRETO (INCLUI FUNDAÇÃO)** | **m** | **2000** | **269,36** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **148** | **GRADIL NYLOFOR/BELGO H=1,53, PAINÉIS 2,5X1,53 REVESTIDO COM POLIÉSTER, TUBOS 40X60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE VIGAS DE CONCRETO (INCLUI FUNDAÇÃO)** | **m** | **2000** | **236,67** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **153** | **CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO** | **m²** | **600000** | **1,35** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **154** | **ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR/LIMPAR DE FOSSAS E CAIXAS** | **HS** | **500** | **14,86** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **155** | **AUXILIAR ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIR/LIMPAR DE FOSSAS E CAIXAS** | **HS** | **500** | **10,51** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **156** | **ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA, LARG. DE 0,8 M A 1,5 M.** | **M³** | **300** | **9,68** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **157** | **ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO** | **M³** | **300** | **66,53** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **158** | **REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017** | **M³** | **300** | **40,33** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **159** | **PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS** | **m²** | **50000** | **22,13** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **160** | **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO** | **m²** | **50000** | **22,13** |  |
| **METALÚRGICA SERRANA EIRELI** | **1** | **161** | **LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF\_04/2019** | **m²** | **20000** | **1,50** |  |

|  |
| --- |
|  |