|  |  |
| --- | --- |
|  | ***MUNICÍPIO DE VACARIA***Rua Ramiro Barcelos, 915, CentroCNPJ: 87.866.745/0001-16 |

**RESUMO DE FORNECEDORES**

a ) Processo Nº: 735/2024

b ) Licitação Nº: 300001/2024

c ) Modalidade: Pregão Eletrônico

d ) Objeto da Licitação: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS**

e ) Fornecedores e Itens Vencedores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Lote** | **Item** | **Descrição** | **UND** | **Qtde** | **Valor Unt** | **Marca** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **1** | **1** | **Horas de Trator de esteiras completo, com no mínimo 12 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador.** | **H** | **1500** | **204,66** | **komatsu** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **2** | **2** | **Horas de Escavadeira Hidráulica completa, com no mínimo de 17 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador.** | **H** | **3000** | **192,66** | **Komatsu** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **3** | **3** | **Rolo Compactador vibratório, Auto propelido, de no mínimo 10 toneladas de peso operacional e 15 toneladas de impacto dinâmico total, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo de 10 anos de fabricação, combustível e operador.** | **H** | **1100** | **202,72** | **Dinapac** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **4** | **4** | **Horas de Motoniveladora completa com Ríper/Escarificador, com no mínimo 13 toneladas de peso operacional, horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador;** | **H** | **2000** | **387,50** | **KOMATSU** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **5** | **5** | **Horas de Caminhão Caçamba completo, com Tração 6X4 (TRUCK), equipado com caçamba de no mínimo 12m³ de capacidade, equipado com relógio para controle das horas trabalhadas, combustível e motorista;** | **H** | **3000** | **153,00** | **MERCEDES** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **6** | **6** | **Horas de Retroescavadeira 4x4 completa, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, equipamento com no máximo 10 anos de fabricação, combustível e operador.** | **H** | **2000** | **168,50** | **CASE** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **7** | **7** | **Horas de Escavadeira hidráulica com Rompedor de no mínimo 20 toneladas de peso operacional, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, com no máximo 10 anos de fabricação, equipada com rompedor hidráulico GRANDE com no mínimo 1700 kg.** | **H** | **1100** | **675,00** | **KOMATSU ROMPEDOR ATLAS COPCO M** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **8** | **8** | **Horas de Mini Escavadeira Hidráulica completa, com no mínimo 01 e máximo 1,2 toneladas de peso operacional, com hirímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustivel e operador.**  | **H** | **400** | **139,33** | **Yamar** |
| **TRANSMAQUINAS LTDA** | **9** | **9** | **Serviços de transporte de máquinas através de caminhão (cavalinho mecânico), devendo o mesmo possuir, no mínimo: Engate para quinta roda, capacidade de puxar a prancha do Município que possui rodado trucado (oito pneus), com capacidade para 25 toneladas de carga. As cargas compõem-se de: Trator esteira, rolo compressor, draga, entre outras, através de prancha fornecida pelo Município.** | **Km** | **26000** | **16,07** | **SCANIA - PRANCHA RANDON** |
| **Terraplenagem Zandoná Ltda** | **10** | **10** | **Empresa deve possuir no mínimo um equipamento escavadeira hidráulica, com no mínimo de 17 toneladas de peso operacional, disponível para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, para execução de serviços de corte e carregamento de cascalho, necessários nos serviços de cascalhamento de estradas, retirados das cascalheiras licenciadas pelo Município, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustível e operador. (Equipamento deve ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **1000** | **274,04** | **CAT** |
| **Terraplenagem Zandoná Ltda** | **10** | **11** | **Empresa deve possuir no mínimo quatro caminhões disponíveis para trabalho simultâneo (quando solicitado) em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, com Tração 6X4 (TRUCK), equipados com caçamba de no mínimo 12m³ de capacidade, para execução de serviços de transporte de cascalho para execução de serviços de cascalhamento de estradas, equipados com relógio para controle das horas trabalhadas, combustível e motorista. (Equipamentos devem ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **5000** | **172,41** | **SCANIA** |
| **Terraplenagem Zandoná Ltda** | **10** | **12** | **Empresa deve possuir no mínimo duas Motoniveladoras disponíveis para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, com no mínimo 19 toneladas de peso operacional, com Ríper/Escarificador, equipadas com lâmina deslizante, horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustível e operador para execução de serviços de patrolamento de estradas, com escarificação e sarjeteamento com 30%. (Equipamentos devem ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **1500** | **415,79** | **KOMAT`SU** |
| **Terraplenagem Zandoná Ltda** | **10** | **13** | **Empresa deve possuir no mínimo um Rolo Vibratório, disponível para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, Auto propelido, de no mínimo 17 toneladas de peso operacional e 28 toneladas de impacto dinâmico total, para execução de serviços de compactação de estradas, nos serviços de patrolamento e cascalhamento de estradas, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustível e operador. (Equipamento deve ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **1500** | **257,04** | **XCMG** |
| **FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA** | **11** | **14** | **Empresa deve possuir no mínimo duas Motoniveladoras disponíveis para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, com no mínimo 19 toneladas de peso operacional, com Ríper/Escarificador, equipadas com lâmina deslizante, horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustível e operador para execução de serviços de patrolamento de estradas, com escarificação e sarjeteamento com 30%. (Equipamentos devem ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **3000** | **400,00** | **NEW HOLLAND / VOLVO** |
| **FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA** | **11** | **15** | **Empresa deve possuir no mínimo um Rolo Vibratório, disponível para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, Auto propelido, de no mínimo 17 toneladas de peso operacional e 28 toneladas de impacto dinâmico total, para execução de serviços de compactação de estradas, nos serviços de patrolamento e cascalhamento de estradas, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, combustível e operador. (Equipamento deve ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **1500** | **260,00** | **SEM** |
| **FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA** | **11** | **16** | **Empresa deve possuir no mínimo um equipamento de retroescavadeira disponível para trabalho simultâneo em conjunto com os demais equipamentos previstos no lote 9, com horímetro em pleno funcionamento para controle das horas trabalhadas, para execução de serviços de retirada de material e preparação do solo para cascalhamento de estradas e abertura de desaguadores, equipamento com no máximo 15 anos de fabricação, combustível e operador. (Equipamento deve ser de propriedade da empresa vencedora);** | **H** | **1000** | **150,00** | **RANDON** |

02 – AUTORIZAR a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORNECEDOR** | **TOTAL POR FORNECEDOR** | **TOTAL POR EXTENSO** |
| TRANSMAQUINAS LTDA | 3.895.014,00 | três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e quatorze reais |
| TERRAPLENAGEM ZANDONÁ LTDA | 2.145.329,00 | dois milhões, cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais |
| FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA | 1.740.000,00 | um milhão, setecentos e quarenta mil reais |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALOR TOTAL ADJUDICADO**  | 7.780.343,00 | sete milhões, setecentos e oitenta mil trezentos e quarenta e três reais |

|  |
| --- |
| . |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Departamento Jurídico